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	ლიცენზიაზე ხელმომწერი თანამდებობის პირის ვინაობა
	
განახ-
ლება
	
გასა-
ჩივრება
	
გა-
უქმება
	
შეჩე-რება
	
ცვლილებები/შენიშვნები
	
ლიცენზიის გაუქმება

	აკაკი სიხარულიძე - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი

	
	
	
	
	კომისიის 2013 წლის 4 ოქტომბრის  № 593/6 გადაწყვეტილებით ვადა გაუგრძელდა შპს ტელეკომპანია „I სტერეოს“ კერძო მაუწყებლობის №B20 ლიცენზიას 2013 წლის 4 ოქტომბრიდან 2023 წლის 4 ოქტომბრამდე და განესაზღვრა შემდეგი სალიცენზიო პირობები:
ა) ლიცენზიის სახე: კერძო მაუწყებლობა;
ბ) ლიცენზიის სახეობა: საერთო ტელემაუწყებლობა;
გ) მაუწყებლობის ტექნიკური პარამეტრები  და მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული ზონა:
გ.ა)
1. ანტენის განთ. ადგილი- ბათუმი; გეოგრაფ.კოორდინატები- 41E43 ; 41N41; ანტენის სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან მეტრებში - 110მ; სატელევიზიო არხი - 53;   სიმძლავრე კვტ -  1.0; მაუწყებლობის საშ.რადიუსი -  25 კმ;
2. ანტენის განთ. ადგილი- ყვარლის რ-ნი, სანავარდო; გეოგრაფ.კოორდინატები- 45E4 ; 41N58; ანტენის სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან მეტრებში - 55მ; სატელევიზიო არხი - 10;   სიმძლავრე კვტ -  0,8; მაუწყებლობის საშ.რადიუსი -  20 კმ;
3. ანტენის განთ. ადგილი- გორი; გეოგრაფ.კოორდინატები- 44E03 ; 42N02; ანტენის სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან მეტრებში - 165მ; სატელევიზიო არხი - 36;   სიმძლავრე კვტ -  3.0; მაუწყებლობის საშ.რადიუსი -  30 კმ;
4. ანტენის განთ. ადგილი- ბოლნისი; გეოგრაფ.კოორდინატები- 44E32 ; 41N26; ანტენის სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან მეტრებში - 40მ; სატელევიზიო არხი - 39;   სიმძლავრე კვტ -  2.0; მაუწყებლობის საშ.რადიუსი -  25 კმ;
5. ანტენის განთ. ადგილი- .ბორჯომის რ-ნი, სოფ. ცხრა წყარო;  გეოგრაფ.კოორდინატები- 43E31 ; 41N42; ანტენის სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან მეტრებში - 40მ; სატელევიზიო არხი - 3; სიმძლავრე კვტ -  1.0; 
6. ანტენის განთ. ადგილი- ახალქალაქი; გეოგრაფ.კოორდინატები- 43E25; 41N42; ანტენის სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან მეტრებში - 55მ; სატელევიზიო არხი - 37;   სიმძლავრე კვტ -  1.0; მაუწყებლობის საშ.რადიუსი -  15 კმ;
7. ანტენის განთ. ადგილი- ქუთაისი; გეოგრაფ.კოორდინატები- 42E44 ; 42N17; ანტენის სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან მეტრებში - 60მ; სატელევიზიო არხი - 23;   სიმძლავრე კვტ -  3.0; მაუწყებლობის საშ.რადიუსი -  30 კმ;
8. ანტენის განთ. ადგილი- საჩხერე; გეოგრაფ.კოორდინატები- 43E24 ; 42N21; ანტენის სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან მეტრებში - 40მ; სატელევიზიო არხი - 22;   სიმძლავრე კვტ -  0.5; მაუწყებლობის საშ.რადიუსი -  15 კმ;
9.  ანტენის განთ. ადგილი- სენაკი; გეოგრაფ.კოორდინატები- 42E05 ; 42N17; ანტენის სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან მეტრებში - 25მ; სატელევიზიო არხი - 28;   სიმძლავრე კვტ -  0.5; მაუწყებლობის საშ.რადიუსი -  15 კმ;
10. ანტენის განთ. ადგილი- ზუგდიდი; გეოგრაფ.კოორდინატები- 41E52 ; 42N30; ანტენის სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან მეტრებში - 30მ; სატელევიზიო არხი - 37;   სიმძლავრე კვტ -  1.0; მაუწყებლობის საშ.რადიუსი - 15კმ;
გ.ბ.) მეტრული დიაპაზონის მე-7  სატელევიზიო არხი (გამოსახულების გადამტანი სიხშირე - 183.25მჰც, ბგერის გადამტანი სიხშირე - 189.75მჰც);   მეტრული დიაპაზონის  მე-7  სატელევიზიო არხზე  გამოყენებული გადამცემის სიმძლავრე - 2.0 კვტ; ანტენის განთავსების ადგილი - ურთას მთა; ანტენის სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან - 30მ; გეოგრაფიული კოორდინატები  N42024’40’’ , E41049’15’’ (დასაშვებია  კოორდინატის ცვლილება -350მ რადიუსში); გადამცემი ანტენის პარამეტრები:
გ.ბ.ა)  ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი - არაუმეტეს   10 dB;
გ.ბ.ბ)  მაქსიმალური გასხივების  აზიმუტი - 3150,  ჰორიზონტალურ სიბრტყეში  სხივის გახსნილობის კუთხით  ± 200  3 dB დონეზე;
გ.ბ.გ) გასხივების მილევის კოეფიციენტი აზიმუტალურ სექტორში ( 900 - დან   1800 –  მდე),- არაუმცირეს   25 dB;


	




