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ËÉÝÄÍÆÉÀ  ¹ MUX-E -ÉÓ ÃÀÍÀÒÈÉ ¹2
ძირითადი გადამცემი სადგურების განთავსების გეოგრაფიული კოორდინატები, შესაბამისი სიხშირული რესურსი და ტექნიკური პარამეტრები:
	№
	ციფრული
სამაუწყებლო
ზონა
	პუნქტი
	ეფექტურად გასხივებული 
სიმძლავრეERP [kW]
	გეოგრაფიული კოორდინატები
	ანტენის პარამეტრები
	რადიოსიხშირული რესურსი

	
	
	
	
	ჩრდილოეთ
განედი 
(N)
	აღმოსავლეთ
გრძედი 
(E)
	დაკიდების 
სიმაღლე ±5 (M)
	 გასხივების
მიმართულება
(მიმართული/არამიმართული)
(D/ND)
	პოლარიზაცია
H/V
	სატელევიზიო არხი
	ცენტრალური
სიხშირე
(MHz)
	ზოლის სიგანე
(MHz)

	1
	GE0250
	ჯვარი
	0,3
	42°43´31.32´´
	42°3´23.81´´
	25
	ND
	H
	33
	570
	8

	2
	GE0250
	წალენჯიხა
	0,8
	42°37´0.03´´
	42°3´45.23´´
	20
	ND
	H
	33
	570
	8

	3
	GE0250
	ზუგდიდი
	2,3
	42°30´7.8´´
	41°53´9.44´´
	60
	ND
	H
	33
	570
	8

	4
	GE0252
	ბათუმი
	5
	41°41´37.62´´
	41°42´55.29´´
	46
	D
	H
	33
	570
	8

	5
	GE0252
	ოზურგეთი
	0,3
	41°54´49.42´´
	41°59´34.7´´
	25
	ND
	H
	33
	570
	8

	6
	GE0252
	ფოთი
	2,6
	42°11´16.3´´
	41°42´3.09´´
	120
	ND
	H
	33
	570
	8

	7
	GE0252
	ქედა
	0,5
	41°35´54.82´´
	41°55´22.87´´
	25
	ND
	H
	33
	570
	8

	8
	GE0253
	ამბროლაური
	0,3
	42°30´50.09´´
	43°9´51.79´´
	20
	ND
	H
	41
	634
	8

	9
	GE0253
	ცაგერი
	0,5
	42°38´57.94´´
	42°45´25.95´´
	30
	ND
	H
	41
	634
	8

	10
	GE0253
	ჭიათურა
	0,6
	42°17´16.09´´
	43°15´39.85´´
	70
	ND
	H
	41
	634
	8

	11
	GE0253
	ჩხოროწყუ
	0,3
	42°31´45.91´´
	42°6´11.39´´
	35
	ND
	H
	41
	634
	8

	12
	GE0253
	ჩოხატაური
	0,3
	41°59´38.13´´
	42°13´49.45´´
	30
	ND
	H
	41
	634
	8

	13
	GE0253
	ქუთაისი
	5
	42°16´48.9´´
	42°44´11.45´´
	100
	ND
	H
	41
	634
	8

	14
	GE0253
	ლენტეხი
	0,8
	42°46´31.1´´
	42°45´53.46´´
	12
	ND
	H
	41
	634
	8

	15
	GE0253
	მესტია
	0,4
	43°2´7.74´´
	42°47´39.63´´
	18
	ND
	H
	41
	634
	8

	16
	GE0253
	ონი
	0,3
	42°34´46.13´´
	43°25´44.68´´
	25
	ND
	H
	41
	634
	8

	17
	GE0253
	საჩხერე
	0,6
	42°20´55.58´´
	43°24´15.55´´
	20
	ND
	H
	41
	634
	8

	18
	GE0253
	ტყიბული
	0,3
	42°22´26.89´´
	43°2´20.06´´
	40
	ND
	H
	41
	634
	8

	19
	GE0255
	აბასთუმანი
	0,1
	41°45´11.07´´
	42°49´28.16´´
	30
	ND
	H
	41
	634
	8

	20
	GE0255
	ახალქალაქი
	5
	41°20´51.9´´
	43°25´33.95´´
	60
	ND
	H
	41
	634
	8

	21
	GE0255
	ახალციხე
	4,1
	41°37´48.48´´
	42°57´25.07´´
	60
	ND
	H
	41
	634
	8

	22
	GE0255
	ასპინძა
	0,2
	41°34´5.58´´
	43°12´10.14´´
	30
	ND
	H
	41
	634
	8

	23
	GE0255
	ხულო
	0,6
	41°38´23.27´´
	42°20´34.27´´
	25
	ND
	H
	41
	634
	8

	24
	GE0255
	ნინოწმინდა
	0,1
	41°16´1.36´´
	43°35´19.02´´
	30
	ND
	H
	41
	634
	8

	25
	GE0255
	შუახევი
	0,3
	41°38´57.48´´
	42°11´23.82´´
	22
	ND
	H
	41
	634
	8

	26
	GE0256
	ბაკურიანი
	0,1
	41°44´8.56´´
	43°33´13.34´´
	25
	ND
	H
	26
	514
	8

	27
	GE0256
	ბეკამი
	0,5
	42°0´8.35´´
	43°33´39.3´´
	32
	ND
	H
	26
	514
	8

	28
	GE0256
	ბორჯომი
	1
	41°49´26.5´´
	43°23´0.58´´
	20
	ND
	H
	26
	514
	8

	29
	GE0256
	დუშეთი
	0,4
	42°0´7.12´´
	44°39´23.75´´
	30
	ND
	H
	26
	514
	8

	30
	GE0256
	გორი
	4,4
	42°1´56.1´´
	44°2´50.99´´
	166
	ND
	H
	26
	514
	8

	31
	GE0257
	ყაზბეგი
	0,6
	42°37´31.34´´
	44°36´42.95´´
	20
	ND
	H
	41
	634
	8

	32
	GE0258
	ბოლნისი
	1,6
	41°28´0.76´´
	44°32´17.39´´
	30
	ND
	H
	33
	570
	8

	33
	GE0258
	დმანისი
	3,1
	41°22´39.82´´
	44°12´52.63´´
	60
	D
	H
	33
	570
	8

	34
	GE0258
	წალკა
	0,5
	41°38´5.98´´
	44°14´19.11´´
	50
	ND
	H
	33
	570
	8

	35
	GE0259
	ყვარელი
	4,5
	41°54´23.19´´
	45°49´41.44´´
	25
	ND
	H
	26
	514
	8

	36
	GE0259
	საგარეჯო
	0,2
	41°43´40.7´´
	45°17´17´´
	25
	ND
	H
	26
	514
	8

	37
	GE0259
	თბილისი
	5
	41°41´44.75´´
	44°47´6.44´´
	120
	ND
	H
	26
	514
	8

	38
	GE0259
	თიანეთი
	0,3
	42°6´7.3´´
	44°56´54.7´´
	20
	ND
	H
	26
	514
	8

	39
	GE0259
	ცივი
	0,6
	41°52´13.23´´
	45°24´35.45´´
	12
	ND
	H
	26
	514
	8

	40
	GE0261
	დედოფლის წყარო
	4
	41°28´0.81´´
	46°8´10.82´´
	90
	D
	H
	22
	482
	8

	41
	GE0261
	ლაგოდეხი
	0,3
	41°48´42.61´´
	46°10´16.87´´
	25
	ND
	H
	22
	482
	8

	42
	GE0261
	სიღნაღი
	0,7
	41°37´15´´
	45°53´27.7´´
	25
	ND
	H
	22
	482
	8

	43*
	GE0249
	სოხუმი
	
	
	
	
	
	
	48
	690
	8

	44*
	GE0249
	გუდაუთა 
	
	
	
	
	
	
	48
	690
	8

	45*
	GE0249
	გაგრა
	
	
	
	
	
	
	48
	690
	8

	46*
	GE0250
	გალი
	
	
	
	
	
	
	40
	626
	8

	47*
	GE0250
	ოჩამჩირე
	
	
	
	
	
	
	40
	626
	8

	48*
	GE0250
	ტყვარჩელი
	
	
	
	
	
	
	40
	626
	8

	49*
	GE0256
	ცხინვალი
	
	
	
	
	
	
	37
	602
	8

	50*
	GE0256
	ჯავა
	
	
	
	
	
	
	37
	602
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


შენიშვნა 1: *„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე ეფექტურად გასხივებული სიმძლავრე, გეოგრაფიული კოორდინატები და ანტენის პარამეტრები, აგრეთვე ქსელის ფორმირების სალიცენზიო ვალდებულების შესასრულებლად კონკურსში გამარჯვებულისთვის დამატებითი ვადა განისაზღვრება კომისიის მიერ, შესაბამისი პირობების დადგომისთანავე;

შენიშვნა 2: ზემოაღნიშნული გადამცემი სადგურების განთავსება შესაძლებელია მითითებული კოორდინატის მიმართ 100მ რადიუსის ფარგლებში, ზღვის დონიდან გადამცემი ანტენის დაკიდბის სიმაღლის შენარჩუნებით (ცდომილება ±5მ).
შენიშვნა 3: მიმართული გადამცემი ანტენების გასხივების დიაგრამა უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მნიშვნელობებს:
ბათუმი: 210 °/2 dB, 220°/2.5 dB, 230°/3 dB, 240°/3 dB, 250°/3 dB, 260°/2.5 dB, 270°/2 dB, 280°/2.7 dB, 290°/3.3 dB, 300°/4.3 dB, 310°/2.9 dB, 320°/1.5 dB.

დმანისი: 140°/1.2 dB, 150°/2.6 dB, 160°/3.2 dB, 170°/4.4 dB, 180°/4.3 dB, 190°/2.9 dB, 200°/1.9 dB, 210°/0.7dB.

დედოფლისწყარო: 20°/0.5 dB, 30°/1.3 dB, 40°/1.3 dB, 50°/2 dB, 60°/3.5 dB, 70°/5.3 dB, 80°/4.7 dB, 90°/2 dB.

ËÉÝÄÍÆÉÀ  ¹ MUX-E -ÉÓ ÃÀÍÀÒÈÉ ¹3
შპს ”სტერეო +” ÅÀËÃÄÁÖËÉÀ:
დ.ა) ლიცენზიის მიღებიდან  15 კალენდარული დღის ვადაში კომისიას შესათანხმებლად წარმოუდგინოს წინამდებარე გადაწყვეტილების დანართი N1-ით განსაზღვრული ქსელის ფორმირების მიზნით განსახორციელებელი საქმიანობის  შევსებული გეგმა; იმ შემთხვევაში, თუ ლიცენზიის მფლობელის მიერ წარმოდგენილი დანართი N1-თ გათვალისწინებული გეგმა, კომისიის დასაბუთებული გადაწყვეტილებით მიჩნეული იქნება, რომ არის არაგონივრული და მაღალი ალბათობით გამოიწვევს კომისიის 2014 წლის 31 მარტის N176/10 გადაწყვეტილებით განსაზღვრული საკონკურსო პირობებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევას, კომისია უფლებამოსილია ამავე გადაწყვეტილებით ცვლილება შეიტანოს წარმოდგენილ გეგმაში,ხოლო ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია შეასრულოს იგი; 

დ.ბ) უზრუნველყოს წინამდებარე გადაწყვეტილების დანართი N2-ით განსაზღვრულ ვადებში, კომისიისთვის მის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესახებ დეტალური ანგარიშების წარმოდგენა, კომისიის უფლებამოსილ წარმომადგენლებთან და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად მონიტორინგის  განხორციელებასა და სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება.

დ.გ) უზრუნველყოს წინამდებარე გადაწყვეტილების მე-3 პუნქტის გ) ქვეპუნქტით განსაზღვრული რადიოსიხშირული რესურსის, ამავე ქვეპუნქტით განსაზღვრული პარამეტრების შესაბამისად გამოყენება;
დ.დ) უზრუნველყოს წინამდებარე გადაწყვეტილების მე-3 პუნქტის გ) ქვეპუნქტით განსაზღვრული  ძირითადი გადამცემი სადგურების (2016 წლის 1 იანვრამდე - მინიმუმ 21 გადამცემი სადგური) გამოყენებით, ერთიდაიგივე  სამაუწყებლო კონტენტის გავრცელების შესაძლებლობის მქონე გადამცემი ქსელისა  და  სადისტრიბუციო ქსელის, ასევე შესაბამისი  სათაო სადგურის (Head-end) /ქსელის მართვის ცენტრის (განთავსების ადგილი ქ.თბილისი) ფორმირება და ექპლუატაციაში გაშვება 2016 წლის 1 იანვრამდე, წინამდებარე გადაწყვეტილების მე-3 პუნქტის დ.ა)  ქვეპუნქტით განსაზღვრული წესით კომისიასთან შეთანხმებული და ამ გადაწყვეტილების დანართი N1-ით განსაზღვრული საქმიანობის გეგმით გათვალისწინებული  ვადების  დაცვით;
დ.ე) წინამდებარე გადაწყვეტილების მე-3 პუნქტის დ.ა)  ქვეპუნქტით განსაზღვრული წესის  შესაბამისად კომისიასთან შეთანხმებული და ამავე გადაწყვეტილების დანართი N1-ით განსაზღვრული საქმიანობის გეგმის მიხედვით  უზრუნველყოს ჩრდილოვანი ზონების დაფარვა;

დ.ვ) ჩრდილოვანი ზონების დასაფარად დამატებითი საიტების დაგეგმარებისას მიმართოს კომისიას, რომელიც განახორციელებს  შესაბამისი რადიოსიხშირული  რესურსისა და ტექნიკური პარამეტრების განსაზღვრასა და სალიცენზიო პირობების მოდიფიცირებას;

დ.ზ) „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე შესაბამისი პირობების დადგომისა და კომისიის მიერ ეფექტურად გასხივებული სიმძლავრის, გეოგრაფიული კოორდინატებისა და შესაბამისი ტექნიკური პარამეტრების დადგენის შემდგომ, კომისიის მიერ განსაზღვრულ დამატებით ვადაში უზრუნველყოს შესაბამისი ქსელის ფორმირება;

დ.თ) სადისტრიბუციო ქსელის ასაგებად გამოიყენოს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი, რადიოსარელეო ან/და თანამგზავრული კავშირი; 
დ.ი) ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელის აგება განახორციელოს  DVB-T2 (EN 302 755) სტანდარტითა და  მონაცემთა შემჭიდროვების H.264  (MPEG 4)  ტექნოლოგიით(ISO/IEC 14496);
დ.კ) ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელი  დაგეგმოს და ააგოს DVB-T2 COFDM პარამეტრებზე დაყრდნობით და უზრუნველყოს  ქსელში ინფორმაციის გადაცემის წმინდა სიჩქარე  არანაკლებ 33.1 მგბ/წმ-სა;
დ.ლ) ელექტრონული გზამკვლევის შესაბამისი  ინფორმაციისათვის (PSI/SI)  გამოყოს  მინიმუმ 0.8 მგბტ/წმ  გამტარუნარიანობა; ურთიერთგაცვალოს კომისიის მიერ განსაზღვრულ  ციფრული მიწისზედა სამაუწყებლო ქსელის ოპერატორ(ებ)თან  ელექტრონული გზამკვლევის ყველა შესაბამისი  ინფორმაცია  და  მაუწყებლების სატელევიზიო პროგრამების შესახებ 7 დღის ინფორმაცია განათავსოს მულტიპლექს პლატფორმაში; 

დ.მ) უზრუნველყოს ქსელის ფარგლებში არსებული საიტების ხელმისაწვდომობის   ხარისხი (SLA) წინამდებარე გადაწყვეტილების დანართი N3-ით განსაზღვრული პარამეტრების შესაბამისად; 
დ.ნ) დაიცვას  „ანალოგური მიწისზედა საეთერო ტელემაუწყებლობიდან ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადასვლის სამოქმედო გეგმის და შესაბამისი რეკომენდაციების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 თებერვლის №206 განკარგულებით მოწონებული სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული  ოპერირების წესები, რომელიც ხელმისაწვდომია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ოფიციალურ ვებ გვერდზე ინტერნეტში http://www.economy.ge/ge/media/news/cifrul-miwiszeda-satelevizio-mauwyeblobaze-gadasvlis-samoqmedo-gegma-da-rekomendaciebi და კომისიის ოფიციალურ ვებ გვერდზე ინტერნეტში  http://www.gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=50712&info_id=115066); 
დ.ო) ქსელის ფარგლებში არსებული რესურსი გამოიყენოს ღია საეთერო ან/და მომხმარებელთათვის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული/ავტორიზებული მაუწყებლის უფასო ან ფასიანი  კრიპტო-კოდირებული სატელევიზიო სიგნალის  მისაწოდებლად;

დ.პ) უზრუნველყოს მაუწყებლების ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო  ქსელში სავალდებულო დაშვებასთან დაკავშირებით საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული კანონისმიერი ვალდებულებების შესრულება; 
დ.ჟ) ღია ეთერით სატელევიზიო სიგნალის გავრცელებისას, უზრუნველყოს: 
დ.ჟ.ა) მოწვევის ოფერტის გამოქვეყნება, სადაც განსაზღვრული იქნება სატელევიზიო სიგნალის მიწოდების კოორდინატები, სატელევიზიო სიგნალისა და ელექტრონული  გზამკვლევისათვის (EPG) გადაცემათა პროგრამის მიწოდების ტექნიკური პარამეტრები და სატელევიზიო კონტენტის ეროვნულ დონეზე  ღია ეთერითა  1 მგბ/წმ-ით გავრცელების ყოველთვიური ტარიფი დღგ-ს გარეშე (ტარიფი უნდა მოიცავდეს  24 საათიანი უწყვეტი მომსახურების   მიწოდების (სამაუწყებლო კონტენტის მულტიპლექსირება/გავრცელების) ყველა ხარჯს  ერთი კალენდარული თვის პერიოდში დღგ-ს გარეშე, რომელიც არ უნდა ითვალისწინებდეს  მაუწყებლის  სტუდიიდან ქსელში დაშვების წერტილამდე (Head-end)  სიგნალის მიწოდებისა და პირობითი დაშვების სისტემით მომსახურების ხარჯებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
დ.ჟ.ბ) მაუწყებლების არადისკრიმინაციული, ერთგვაროვანი პირობებით ქსელში დაშვება და მათი სატელევიზიო სიგნალის ღია ეთერით   ხარჯებზე ორიენტირებული  ტარიფით   გავრცელება;
დ.ჟ.გ) მაღალი გარჩევადობის (HD) ფორმატის მონაცემთა  მიწოდება 8 მგბ/წმ (ვიდეო გამოსახულების  -  მინიმუმ   7 მგბ/წმ) სიჩქარით  და სტანდარტული გარჩევადობის (SD) ფორმატის მონაცემთა  მიწოდება 2.15  მგბ/წმ  (ვიდეო გამოსახულების  - მინიმუმ  1. 7 მგბ/წმ) სიჩქარით  (აღნიშნული სიჩქარე განსაზღვრულია, როგორც სტატისტიკური მულტიპლექსირების საშუალო სიჩქარე ერთი კვირის განმავლობაში და  მოიცავს  ვიდეო, აუდიო და სუბტიტრირების შესაბამისი მონაცემების გადაცემას);

დ.რ) შექმნას სპეციალური ვებ-გვერდი, სადაც განთავსებული იქნება ინფორმაცია დაფარვის ზონების შესახებ საფოსტო მისამართების მიხედვით და უზრუნველყოს მომხმარებელთა „ონლაინ“ და ცხელი ხაზით მომსახურება.
დ.ს) ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო  ქსელის შესაბამისი „სეთ-თოფ-ბოქსების“ იმპორტის და/ან მომხმარებლისათვის მიწოდების   შემთხვევაში უზრუნველყოს სერტიფიცირებული მოწყობილობების შემოტანა (მომხმარებლებისათვის მიწოდება), რომელიც შეესაბამება „ანალოგური მიწისზედა საეთერო ტელემაუწყებლობიდან ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადასვლის სამოქმედო გეგმის და შესაბამისი რეკომენდაციების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 თებერვლის №206 განკარგულებით მოწონებული სამოქმედო გეგმით განსაზღვრულ დოკუმენტს   „სეთ-თოფ-ბოქსების“ სპეციფიკაციების შესახებ, რომელიც ხელმისაწვდომია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ოფიციალურ ვებ გვერდზე ინტერნეტში http://www.economy.ge/ge/media/news/cifrul-miwiszeda-satelevizio-mauwyeblobaze-gadasvlis-samoqmedo-gegma-da-rekomendaciebi, ასევე კომისიის ოფიციალურ ვებ გვერდზე ინტერნეტში  http://www.gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=50712&info_id=115066).  
დ.ტ) პირობითი დაშვების სისტემის დანერგვის შემთხვევაში სხვა შესაბამისი ლიცენზიის მფლობელებთან ერთად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  შეარჩიოს  საქართველოში ციფრული მიწისზედა  მაუწყებლობის ფარგლებში  გამოსაყენებელი პირობითი დაშვების სისტემა (სისტემები) და  პირობითი დაშვების სისტემის ბარათების ერთი სახეობა, რომელიც იქნება ერთიანი/უნივერსალური  ყველა მიმღებისათვის; რამოდენიმე პირობითი დაშვების სისტემის ერთობლივი მუშაობის ხელშეწყობისათვის  გამოყენებულ უნდა  იქნას სიმულკრიპტი; დანერგილ პირობითი დაშვების სისტემას უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა უზრუნველყოს  „ჩიპთა“ ერთობლიობის დაწყვილება (chipset pairing); 
დ.უ) უზრუნველყოს კომისიის 2014 წლის 31 მარტის N176/10 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელის უზრუნველსაყოფად რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიების მისაღებად კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების“ მე-4 მუხლით  განსაზღვრული სავალდებულო ტექნიკური მოთხოვნებისა და №MUX-E  ლიცენზიისთვის განსაზღვრული სხვა სალიცენზიო პირობების (ვალდებულებების) შესრულება; 
ე) ელექტრომაგნიტური თავსებადობის პირობების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, კომისია უფლებამოსილია დასაბუთებული გადაწყვეტილებით, ლიცენზიის მოქმედების ვადის პერიოდში განახორციელოს ლიცენზიით მინიჭებული  რადიოსიხშირეების (სატელევიზიო არხების) ტექნიკური პარამეტრების კორექტირება, მათ შორის, შესაბამის გეოგრაფიულ არეალში რადიოსიხშირის შეცვლა,  ხოლო ლიცენზის მფლობელი ვალდებულია უზრუნველყოს კორექტირებულ  პარამეტრებთან ქსელის ტექნიკური პარამეტრების შესაბამისობაში მოყვანა.
