ინფორმაცია

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ლიცენზიის გაცემის შესახებ

	№
	ორგანიზაციის დასახელება და სამართლებრივი ფორმა (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა)
	ლიცენზიის       №
	ლიცენზიის გაცემის თარიღი
	საქმიანობის სახე
	სახელმწიფო რეგისტრაციის მონაცემები
	ლიცენზიის გამცემი ორგანო (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა)

	23.
	შპს „მომავლის რეკლამა“
ქ. თბილისი, თ. ჭოველიძის ქ.13

ტელ.: 2301120;
	№B76
	08/04/2015
	კერძო მაუწყებლობის ლიცენზია
	რეგისტრირებულია:
 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2010 წლის 28 აპრილს. საიდენტიფიკაციო ნომერი: 

 404381904.
	საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

 ქ. თბილისი 0144         ქეთევან წამებულის გამზ. / ბოჭორმის  ქ. 50/18

ტელ.: 292 16 67

ფაქსი: 29216 25

ელ-ფოსტა: post@gncc.ge 
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	კომისიის 2015 წლის 24 დეკემბრის №813/22 გადაწყვეტილებით მოდიფიცირდა  შპს „მომავლის რეკლამის“ კუთვნილი კერძო მაუწყებლობის № B76 ლიცენზია,  ცვლილება შევიდა კომისიის 2015 წლის 2 აპრილის  №178/6 გადაწყვეტილებაში და გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით:                    

„1. გაუგრძელდეს მოქმედების ვადა შპს „მომავლის რეკლამის“ კუთვნილ მაუწყებლობის №B76 ლიცენზიას 2015 წლის 8 აპრილიდან 2025 წლის 8 აპრილამდე და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ლიცენზიის სახე:  რადიომაუწყებლობა;

ბ) ლიცენზიის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) კერძო მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (საგანმანათლებლო/შემეცნებითი) რადიომაუწყებლობა;

დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში - 16 საათი; 

ვ) მაუწყებლობის ტექნიკური პარამეტრები:
გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი ქ. თბილისი; სიხშირე (მჰც) 97.1; მოდულაცია  FM; პოლარიზაცია V / H –V;  გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ) 1000; გეოგრაფიული კოორდინატები 41°41'44"N 44°47'05"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 100; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8;

ზემოაღნიშნული გადამცემი სადგურის განთავსება შესაძლებელია მითითებული კოორდინატის მიმართ 500მ რადიუსის ფარგლებში, ზღვის დონიდან გადამცემი ანტენის დაკიდების სიმაღლის შენარჩუნებით (ცდომილება±5მ).

ზ) მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული ზონა: გადამცემი სადგურის ტექნიკური პარამეტრების შესაბამისი მომსახურების სახმელეთო ტერიტორია, რომელიც პირობითად შემოსაზღვრულია ამ ტერიტორიაზე განთავსებული სადგურის მიერ შექმნილი სამაუწყებლო დონის სიგნალის ზღვრული მინიმალური მნიშვნელობის მქონე წერტილთა ერთობლიობის მომვლებით.“.
	


