ინფორმაცია

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ლიცენზიის გაცემის შესახებ

	№
	ორგანიზაციის დასახელება და სამართლებრივი ფორმა (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა)
	ლიცენზიის       №
	ლიცენზიის გაცემის თარიღი
	საქმიანობის სახე
	სახელმწიფო რეგისტრაციის მონაცემები
	ლიცენზიის გამცემი ორგანო (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა)

	26.
	შპს „რადიო იმედი“
ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ.3

ტელ: 2333310; 2334102;

ფაქსი: 2333233
	№B129
	07/09/2012
	კერძო მაუწყებლობის ლიცენზია
	რეგისტრირებულია: ვაკე-საბურთალოს რაიონის სასამართლოს მიერ 2002 წლის 1 აპრილს. საიდენტიფიკაციო ნომერი: 

 204982206.
	საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

 ქ. თბილისი 0144         ქეთევან წამებულის გამზ. / ბოჭორმის   ქ. 50/18

ტელ: 292 16 67

ფაქსი: 29216 25

ელ-ფოსტა: post@gncc.ge 
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	ვახტანგ აბაშიძე- საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე
	
	
	
	
	კომისიის 2015 წლის 24 დეკემბრის №813/22 გადაწყვეტილებით მოდიფიცირდა  შპს „რადიო იმედის“ კუთვნილი კერძო მაუწყებლობის № B129 ლიცენზია,  ცვლილება შევიდა კომისიის 2012 წლის 7 სექტემბრის  №582/1 გადაწყვეტილებაში და გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით:                    

„1. მიეცეს შპს „რადიო იმედს“ კერძო  მაუწყებლობის №B129 ლიცენზია შემდეგი სალიცენზიო პირობებით:

ა) ლიცენზიის სახე:  რადიომაუწყებლობა;

ბ) ლიცენზიის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) კერძო მაუწყებლობის ქვესახეობა: საერთო მაუწყებლობა;

დ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2022 წლის 07 სექტემბრამდე;

ე) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული;

ვ) მაუწყებლობის ტექნიკური პარამეტრები:

გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი მესტია, ზურულდის მთა, საკომუნიკაციო ანძა; სიხშირე (მჰც) 107.9; მოდულაცია  FM; პოლარიზაცია V / H –V;  გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ) 250; გეოგრაფიული კოორდინატები 43°1'28"N 42°46'7"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 20; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 5;
ზემოაღნიშნული გადამცემი სადგურის განთავსება შესაძლებელია მითითებული კოორდინატის მიმართ 500მ რადიუსის ფარგლებში, ზღვის დონიდან გადამცემი ანტენის დაკიდების სიმაღლის შენარჩუნებით (ცდომილება±5მ).

ზ) მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული ზონა: გადამცემი სადგურის ტექნიკური პარამეტრების შესაბამისი მომსახურების სახმელეთო ტერიტორია, რომელიც პირობითად შემოსაზღვრულია ამ ტერიტორიაზე განთავსებული სადგურის მიერ შექმნილი სამაუწყებლო დონის სიგნალის ზღვრული მინიმალური მნიშვნელობის მქონე წერტილთა ერთობლიობის მომვლებით.

	


