ინფორმაცია
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ლიცენზიის გაცემის შესახებ
	№
	ორგანიზაციის დასახელება და სამართლებრივი ფორმა (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა)
	ლიცენზიის    №
	ლიცენზიის გაცემის თარიღი
	საქმიანობის სახე
	სახელმწიფო რეგისტრაციის მონაცემები
	ლიცენზიის გამცემი ორგანო (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა)

	48.
	შპს „სამაუწყებლო სახლი“
ქ. ქუთაისი, ავტომშენებლის ქ.23
ტელ: 322450455;

	№B98
	28/03/2008


	კერძო მაუწყებლობის ლიცენზია
	რეგისტრირებულია: საჯარო რეესტრის მიერ 2012 წლის 28 დეკემბერს. საიდენტიფიკაციო ნომერი: 

412688355.
	საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

 ქ. თბილისი 0144     ქეთევან წამებულის გამზ. / ბოჭორმის        
ქ. 50/18

ტელ: 292 16 67

ფაქსი: 29216 25

ელ-ფოსტა: post@gncc.ge 



	ლიცენზიაზე ხელმომწერი თანამდებობის პირის ვინაობა
	განახლება
	გასაჩივრება
	გაუქმება
	შეჩერება
	ცვლილებები/შენიშვნები
	ლიცენზიის გაუქმება

	ვახტანგ აბაშიძე- საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე
	
	
	
	
	კომისიის 2015 წლის 24 დეკემბრის N813/22 გადაწყვეტილებით მოდიფიცირდა           შპს „სამაუწყებლო სახლის“ კუთვნილი კერძო მაუწყებლობის № B98 ლიცენზია, ცვლილება შევიდა კომისიის 2008 წლის 28 მარტის №160/1 გადაწყვეტილებაში და გადაწყვეტილების პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით :          
”1. მიეცეს შპს ”ფოლკ-რადიოს” რადიომაუწყებლობის №B98 ლიცენზია, ერთი გადამცემის გამოყენებით, 10 წლის ვადით;

2. რადიომაუწყებლობის №B98 ლიცენზიის სალიცენზიო პირობები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ა) ლიცენზიის სახე: რადიომაუწყებლობა;

ბ) ლიცენზიის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) კერძო მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (მუსიკალური) მაუწყებლობა;

დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში - 12 საათი;
3. მაუწყებლობის ტექნიკური პარამეტრები:

ა)გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი ქ. თბილისი  სატელევიზიო ანძა; სიხშირე (მჰც) 99.3; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H –V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ) 1000; გეოგრაფიული კოორდინატები 41°41'44"N 44°47'05"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 80; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8;

ზემოაღნიშნული გადამცემი სადგურის განთავსება შესაძლებელია მითითებული კოორდინატის მიმართ 500მ რადიუსის ფარგლებში, ზღვის დონიდან გადამცემი ანტენის დაკიდების სიმაღლის შენარჩუნებით (ცდომილება±5მ).
ბ) მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული ზონა: გადამცემი სადგურის ტექნიკური პარამეტრების შესაბამისი მომსახურების სახმელეთო ტერიტორია, რომელიც პირობითად შემოსაზღვრულია ამ ტერიტორიაზე განთავსებული სადგურის მიერ შექმნილი სამაუწყებლო დონის სიგნალის ზღვრული მინიმალური მნიშვნელობის მქონე წერტილთა ერთობლიობის მომვლებით;”

	


