ინფორმაცია
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ლიცენზიის გაცემის შესახებ

	№
	ორგანიზაციის დასახელება და სამართლებრივი ფორმა (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა)
	ლიცენზიის    №
	ლიცენზიის გაცემის თარიღი
	საქმიანობის სახე
	სახელმწიფო რეგისტრაციის მონაცემები
	ლიცენზიის გამცემი ორგანო (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა)

	
64.
	
შპს „ქართული რადიო”
ქ. თბილისი, კოსტავას ქ.68


	
№B141
	
15/05/2013

	
კერძო მაუწყებლობის ლიცენზია
	
რეგისტრირებულია: ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექციის მიერ 2007 წლის 15 თებერვალს. საიდენტიფიკაციო ნომერი: 
200221991
	
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
 ქ. თბილისი 0144     ქეთევან წამებულის გამზ. / ბოჭორმის        ქ. 50/18
ტელ.: 292 16 67
ფაქსი: 29216 25
ელ-ფოსტა: post@gncc.ge 



























	ლიცენზიაზე ხელმომწერი თანამდებობის პირის ვინაობა
	
განახლება
	
გასაჩივრება
	
გაუქმება
	
შეჩერება
	
ცვლილებები/შენიშვნები
	
ლიცენზიის გაუქმება

	ვახტანგ აბაშიძე – საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე
	
	
	
	
	კომისიის 2015 წლის 24 დეკემბრის №813/22 გადაწყვეტილებით მოდიფიცირდა შპს „ქართული რადიოს” კუთვნილი კერძო მაუწყებლობის № B141 ლიცენზია, ცვლილება შევიდა კომისიის 2013 წლის 15 მაისის №330/1 გადაწყვეტილებაში და გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით :          
„1. მიეცეს შპს „ქართულ რადიოს“ კერძო მაუწყებლობის №B141 ლიცენზია შემდეგი სალიცენზიო პირობებით:
ა) ლიცენზიის სახე: რადიომაუწყებლობა;
ბ) ლიცენზიის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;
გ) კერძო მაუწყებლობის ქვესახეობა: საერთო მაუწყებლობა;
დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული;
ე) მაუწყებლობის ტექნიკური პარამეტრები: გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი ქ. ქუთაისი; სიხშირე (მჰც) 99.9; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H –V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ) 1000; გეოგრაფიული კოორდინატები 42°16'49"N 42°44'11"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 50; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 5;
ზემოაღნიშნული გადამცემი სადგურის განთავსება შესაძლებელია მითითებული კოორდინატის მიმართ 500მ რადიუსის ფარგლებში, ზღვის დონიდან გადამცემი ანტენის დაკიდების სიმაღლის შენარჩუნებით (ცდომილება±5მ).
ვ) მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული ზონა: გადამცემი სადგურის ტექნიკური პარამეტრების შესაბამისი მომსახურების სახმელეთო ტერიტორია, რომელიც პირობითად შემოსაზღვრულია ამ ტერიტორიაზე განთავსებული სადგურის მიერ შექმნილი სამაუწყებლო დონის სიგნალის ზღვრული მინიმალური მნიშვნელობის მქონე წერტილთა ერთობლიობის მომვლებით;”.


	



