ინფორმაცია საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ლიცენზიის გაცემის შესახებ

	№
	ორგანიზაციის დასახელება და სამართლებრივი ფორმა (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა)
	ლიცენზიის    №
	ლიცენზიის გაცემის თარიღი
	საქმიანობის სახე
	სახელმწიფო რეგისტრაციის მონაცემები
	ლიცენზიის გამცემი ორგანო (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა)

	12.
	 შპს რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა
მის: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზ.2, მე-4 სართული; 

ტელ: 2383030
	№ B64
	01/05/2013
	კერძო მაუწყებლობის ლიცენზია
	რეგისტრირებულია: ვაკის რაიონის სასამართლოს მიერ 1996 წლის 12 დეკემბერს. საიდენტიფიკაციო ნომერი: 

5/4-1040
	საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

ქ. თბილისი 0144 

ქეთევან წამებულის გამზ. / ბოჭორმის ქ. 50/18

ტელ: 292 16 67

ფაქსი: 29216 25

ელ-ფოსტა: post@gncc.ge 
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	კომისიის 2017 წლის 5 ოქტომბრის N658/2 გადაწყვეტილებით მოდიფიცირდა შპს რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას კუთვნილი კერძო მაუწყებლობის № B64 ლიცენზია, ცვლილება შევიდა კომისიის 2013 წლის პირველი მაისის №292/6 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ე) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი ქ. ბათუმი, მწვანე კონცხის ტელერადიოცენტრის ანძა; სიხშირე (მჰც) 106.9; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ) 1000; დაკავებული ზოლისსიგანე (კჰც) 300; გეოგრაფიული კოორდინატები 410 41’ 37’’ N; 410 42’ 55’’ E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ)25 ± 5 მ; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8; გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი ქ. ქუთაისი, ტელერადიოცენტრის ანძა; სიხშირე (მჰც) 106.9; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ) 1000; დაკავებული ზოლისსიგანე (კჰც) 300; გეოგრაფიული კოორდინატები 42°16'49"N; 42°44'11"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ)70 ± 5 მ; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8; გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი ქ. ხაშური, ტელერადიოცენტრის ანძა; სიხშირე (მჰც) 97,3; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ) 1000; დაკავებული ზოლისსიგანე (კჰც) 300; გეოგრაფიული კოორდინატები 42°00'08.64"N; 43°33'39.55"E ; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 30 ± 5 მ; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8; გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი ქ. ახალციხე, ტელერადიოცენტრის ანძა; სიხშირე (მჰც) 106,9; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ) 500; დაკავებული ზოლისსიგანე (კჰც) 300; გეოგრაფიული კოორდინატები 41°37'48"N; 42°57'25"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 35 ± 5 მ; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8; გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი ქ. თელავი, ტელერადიოცენტრის ანძა; სიხშირე (მჰც) 106,9; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ) 500; დაკავებული ზოლისსიგანე (კჰც) 300; გეოგრაფიული კოორდინატები 41°52'16.9"N; 45°24'33.2"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 15 ± 5 მ; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8; ზემოაღნიშნული გადამცემი სადგურებს განთავსება შესაძლებელია მითითებული კოორდინატის მიმართ 500მ რადიუსის ფარგლებში, ზღვის დონიდან გადამცემი ანტენის დაკიდების სიმაღლის შენარჩუნებით (ცდომილება±5მ). 

და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის ვ) ქვეპუნქტი: ვ) მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული ზონა: გადამცემი სადგურების ტექნიკური პარამეტრების შესაბამისი მომსახურების სახმელეთო ტერიტორია, რომელიც პირობითად შემოსაზღვრულია ამ ტერიტორიაზე განთავსებული სადგურების მიერ შექმნილი სამაუწყებლო დონის სიგნალის ზღვრული მინიმალური მნიშვნელობის მქონე წერტილთა ერთობლიობის მომვლებით;” 
	


