ინფორმაცია საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ლიცენზიის გაცემის შესახებ

	№
	ორგანიზაციის დასახელება და სამართლებრივი ფორმა (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა)
	ლიცენზიის №
	ლიცენზიის გაცემის თარიღი
	საქმიანობის სახე
	სახელმწიფო რეგისტრაციის მონაცემები
	ლიცენზიის გამცემი ორგანო (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა)

	14.
	 შპს სამაუწყებლო კომპანია ჰერეთი
მის: ქ. ლაგოდეხი, კოსტავას ქ.14;

ტელ: (354)223765/6; 2941027; 
	№ B95
	11/12/2017
	კერძო მაუწყებლობის ლიცენზია
	რეგისტრირებულია: ლაგოდეხის რაიონის სასამართლოს მიერ 1998 წლის 22 სექტემბერს. საიდენტიფიკაციო ნომერი: 

39-4/8
	საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

 ქ. თბილისი 0144 ქეთევან წამებულის გამზ. / ბოჭორმის ქ. 50/18

ტელ: 292 16 67

ფაქსი: 29216 25

ელ-ფოსტა: post@gncc.ge 
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	კომისიის 2017 წლის 7 დეკემბრის N 805/6 გადაწყვეტილებით გაუგრძელდა მოქმედების ვადა შპს სამაუწყებლო კომპანია ჰერეთის კერძო მაუწყებლობის №B95 ლიცენზიას 2017 წლის 11 დეკემბრიდან 2027 წლის 11 დეკემბრამდე და განესაზღვრა შემდეგი სალიცენზიო პირობები: ა) ლიცენზიის სახე: რადიომაუწყებლობა; ბ) ლიცენზიის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა; გ) კერძო მაუწყებლობის ქვესახეობა: საერთო მაუწყებლობა; დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული; ე) მაუწყებლობის ტექნიკური პარამეტრები: გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი ლაგოდეხის რაიონის ბაისუბნის ანძა; სიხშირე (მჰც) 102.8; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ)250; გეოგრაფიული კოორდინატები 42°1'55.79"N 44°2'51.32"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 30; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8; ზემოაღნიშნული გადამცემი სადგურის განთავსება შესაძლებელია მითითებული კოორდინატის მიმართ 500მ რადიუსის ფარგლებში, ზღვის დონიდან გადამცემი ანტენის დაკიდების სიმაღლის შენარჩუნებით (ცდომილება±5მ).

ვ) მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული ზონა: გადამცემი სადგურების ტექნიკური პარამეტრების შესაბამისი მომსახურების სახმელეთო ტერიტორია, რომელიც პირობითად შემოსაზღვრულია ამ ტერიტორიაზე განთავსებული სადგურების მიერ შექმნილი სამაუწყებლო დონის სიგნალის ზღვრული მინიმალური მნიშვნელობის მქონე წერტილთა ერთობლიობის მომვლებით;

2. მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში - 12 საათი;


 
	


