ცხრილი №1

	N
	მსუბუქი ავტომობილები
	

	1
	ძრავის მოცულობა არანაკლებ  (მონაცემები დამრგვალებულია მეათედებამდე)
	1.1

	2
	ცხენის ძალა არანაკლებ
	77

	3
	გადაცემათა კოლოფი
	მექანიკური, არანაკლებ 5- საფეხურიანი

	4
	სიგრძე არანაკლებ 
	3850

	5
	სიგანე არანაკლებ
	1695

	6
	სიმაღლე არანაკლებ
	1455

	7
	წვა (შერეული წვის პირობებში) 100 კმ-ზე არაუმეტეს
	8 ლიტრი

	8
	საგარანტიო პირობები
	5 წელი ძირითად აგრეგატებზე (ძრავა, ხიდი, გადაცემათა კოლოფი);                                      3 წელი ან 150000  კილომეტრი (რომელიც ადრე შესრულდება) სრულ ავტომანქანაზე, გარდა სწრაფცვეთადი ნაწილებისა (ელექტრონათურები, ელექტრომცველები, შუშის საწმენდი ჯაგრისები, გადაბმულობის ქურო, საყრდენი დისკი და მომჭიმი საკისარი)  

	9
	უსაფრთხოების დამადასტურებელ დოკუმენტად ჩაითვალოს: შემოთავაზებული მარკის ავტომობილის ნებისმიერ მოდელზე აღებული შესაბამისი ქრაშ ტესტის სერტიფიკატი
	NCAP (ევრო ქრაშტესტი)  ან IIHS  (ამერიკული ქრაშტესტი)ან JNCAP (იაპონური ქრაშტესტი) 

	10
	ელექტროშუშები
	მინიმუმ წინა ორი

	11
	აუცილებელი მოთხოვნები
	- სათადარიგო საბურავი;
- წინა 2 უსაფრთხოების ბალიში;
-  კონდიციონერი;
-  აუდიოსისტემა;
- უკანა საქარე მინის 
   ელ. გათბობა;
- საჭის გამაძლიერებელი;
- ABS



ცხრილი №2
	N
	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
	

	1
	ძრავის მოცულობა არანაკლებ  (მონაცემები დამრგვალებულია მეათედებამდე) 
	1.0

	2
	ცხენის ძალა არანაკლებ
	82

	3
	გადაცემათა კოლოფი
	მექანიკური, არანაკლებ 5- საფეხურიანი

	4
	სიგრძე არანაკლებ 
	3665

	5
	სიგანე არანაკლებ
	1600

	6
	სიმაღლე არანაკლებ
	1575

	7
	წვა (შერეული წვის პირობებში)  100 კმ-ზე არაუმეტეს
	9.3 ლიტრი

	8
	საგარანტიო პირობები
	5 წელი ძირითად აგრეგატებზე (ძრავა, ხიდი, გადაცემათა კოლოფი);                                      3 წელი ან 150 000 კილომეტრი (რომელიც ადრე შესრულდება) სრულ ავტომანქანაზე , გარდა სწრაფცვეთადი ნაწილებისა (ელექტრონათურები, ელექტრომცველები, შუშის საწმენდი ჯაგრისები, გადაბმულობის ქურო, საყრდენი დისკი და მომჭიმი საკისარი)   

	9
	უსაფრთხოების დამადასტურებელ დოკუმენტად ჩაითვალოს: შემოთავაზებული მარკის ავტომობილის ნებისმიერ მოდელზე აღებული შესაბამისი ქრაშ ტესტის სერთიფიკატი
	NCAP (ევრო ქრაშტესტი)  ან IIHS  (ამერიკული ქრაშტესტი)ან JNCAP (იაპონური ქრაშტესტი) 

	10
	ელექტროშუშები
	მინიმუმ წინა ორი

	11
	აუცილებელი მოთხოვნები
	- სათადარიგო საბურავი;
- წინა 2 უსაფრთხოების ბალიში;
-  კონდიციონერი;
-  აუდიოსისტემა;
- უკანა საქარე მინის 
   ელ. გათბობა;
- საჭის გამაძლიერებელი;
- ABS
- 4x4




