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სატრანსპორტო
კატეგორია
	
ნივთიერებები ან ნაკეთობები
შეფუთვის ჯგუფი ან კლასიფიკაციის კოდი/ჯგუფი ან
გაეროს №
	მაქსიმალური საერთო ოდენობა ვაგონზე ან დიდ კონტეინერზე
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	კლასი 1:
კლასი 3:
	1.1L/1.2L/1.3L და გაეროს №0190
გაეროს №3343
I შეფუთვის ჯგუფს განკუთვნილი ნივთიერებები
გაეროს № 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 3398 და 3399
გაეროს № 2426
გაეროს № 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 და 3294
გაეროს № 2814, 2900, 3549
გაეროს № 2912-დან 2919-მდე, 2977, 2978, და 3321-დან 3333-მდე
გაეროს № 2215 (მალეინის ანჰიდრიდი, მდნარი)
გაეროს № 2315, 3151, 3152 და 3432 და აღნიშნული ნივთიერებებისა და ნარევების შემცველი ნაკეთობები, ასევე ცარიელი, გაუწმენდავი ტარა, გარდა გაეროს №2908 ტარისა, რომელიც შეიცავს აღნიშნულ სატრანსპორტო კატეგორიაში კლასიფიცირებულ ნივთიერებებს.
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	კლასი 5.1:
	
	

	0
	კლასი 6.1:
	
	

	
	კლასი 6.2:
	
	

	
	კლასი 7:
	
	

	
	კლასი 8:
	
	

	
	კლასი 9:
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	I შეფუთვის ჯგუფში შემავალი ნივთიერებები და ნაკეთობები, რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული „0“ სატრანსპორტო კატეგორიაში.
აგრეთვე, შემდეგი კლასის ნივთიერებები და ნაკეთობები:
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	კლასი 1: 
კლასი 2:



კლასი 4.1:
კლასი 5.2:
	1.1B-დან 1.1J-მდე(ა)/1.2B-დან 1.2J მდე/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D(ა) ჯგუფები T, TC(ა), TO, TF, TOC(ა) და TFC.
აეროზოლები: ჯგუფები C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC და TOC წნევის ქვეშ მყოფი ქიმიური ნივთიერებები: გაეროს № 3502, 3503, 3504 და 3505
გაეროს № 3221-დან 3224-მდე.
გაეროს № 3101-დან 3104-მდე
	


	
სატრანსპორტო კატეგორია
	
ნივთიერებები ან ნაკეთობები
შეფუთვის ჯგუფი ან კლასიფიკაციის კოდი/ჯგუფი ან გაეროს №
	მაქსიმალური საერთო ოდენობა ვაგონზე ან დიდ კონტეინერზე

	1
	2
	3
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	II შეფუთვის ჯგუფში შემავალი ნივთიერებები და ნაკეთობები, რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული „0“, „1“ ან „4“ სატრანსპორტო კატეგორიებში,
აგრეთვე, შემდეგი კლასის ნივთიერებები და ნაკეთობები:
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	კლასი 1:
კლასი 2:


კლასი 4.1:
კლასი 4.3:
კლასი 5.1:
კლასი 5.2:
კლასი 6.1:

კლასი 6.2:
კლასი 9:
	1.4B-დან 1.4G-მდე და 1.6N
ჯგუფი F
აეროზოლები: ჯგუფი F
წნევის ქვეშ მყოფი ქიმიური ნივთიერებები: გაეროს №3501
გაეროს № 3225-დან 3230-მდე, 3531 და 3501
გაეროს № 3292
გაეროს № 3356
გაეროს № 3105-დან 3310-მდე
გაეროს № 1700, 2016 და 2017 და ნივთიერებები, რომლებიც მიეკუთვნება III შეფუთვის ჯგუფს
გაეროს № 3291
გაეროს № 3090, 3091, 3245, 3480, 3481 და 3536
	

	
	III შეფუთვის ჯგუფში შემავალი ნივთიერებები და ნაკეთობები, რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული „0“, „2“ ან „4“ სატრანსპორტო კატეგორიებში,
აგრეთვე, შემდეგი კლასის ნივთიერებები და ნაკეთობები:
	 

	
	კლასი 2:
	ჯგუფები A და O
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	აეროზოლები: ჯგუფები A და O
წნევის ქვეშ მყოფი ქიმიური ნივთიერებები: გაეროს №3500
	 1 000

	
	კლასი 3:
	გაეროს № 3473
	

	
	კლასი 4.3:
	გაეროს № 3476
	

	
	კლასი 8:
	გაეროს № 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 და 3506
	

	
	კლასი 9:
	
	გაეროს №2990 და 3072
	

	










	სატრანსპორტო კატეგორია
	ნივთიერებები ან ნაკეთობები
შეფუთვის ჯგუფი ან კლასიფიკაციის კოდი/ჯგუფი ან გაეროს №
	მაქსიმალური საერთო ოდენობა ვაგონზე ან დიდ კონტეინერზე

	1
	2
	3

	
	 კლასი 1:
კლასი 2:
კლასი 3:
	1.4S
გაეროს № 3537-დან 3539-მდე
გაეროს № 3540
	

	
	კლასი 4.1:
	გაეროს №1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 და 3541
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	კლასი 4.2:
კლასი 4.3:
კლასი 5.1:
კლასი 5.2:
კლასი 6.1:
	გაეროს № 1361 და 1362, შეფუთვის ჯგუფი III
გაეროს № 3543
გაეროს № 3544
გაეროს № 3545
გაეროს № 3546 
	შეუზღუდავი

	
	კლასი 7:
კლასი 8:
	გაეროს №2908-დან 2911-მდე
გაეროს № 3547
	

	
	კლასი 9:
	გაეროს №3268, 3499, 3508, 3509 და 3548
	

	
	და ცარიელი, გაუწმენდავი, სახიფათო ტვირთის შემცველი ტარა, გარდა ,,0’’ სატრანსპორტო კატეგორიაში კლასიფიცირებული ტვირთებისა.
	



შენიშვნა: (ა) გაეროს №0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 და 1017 დაკავშირებით, ერთ სატრანსპორტო ერთეულზე მაქსიმალური საერთო რაოდენობა უნდა შეადგენდეს 50 კგ-ს.
 ზემოაღნიშნულ ცხრილში, „მაქსიმალური საერთო ოდენობა ვაგონზე ან დიდ კონტეინერზე“ ნიშნავს:
- ნაკეთობის შემთხვევაში − ნაკეთობების საერთო მასა გამოხატული კილოგრამებში მათი ტარის გარეშე (1 კლასის ნაკეთობის შემთხვევაში − ფეთქებადი ნივთიერების წმინდა მასა კილოგრამებში; RID- ის მიერ განსაზღვრული სახიფათო ტვირთისათვის, რომელიც განთავსებულია დანადგარში და მოწყობილობაში, განთავსებული სახიფათო ტვირთის საერთო რაოდენობა კილოგრამებში ან ლიტრებში შესაბამისამებრ); 
- მყარი ნივთიერებების, თხევადი აირების, გაყინული თხევადი აირებისა და გახსნილი აირების შემთხვევაში – წმინდა მასას კილოგრამებში;
- სითხეების შემთხვევაში სახიფათო ტვირთების საერთო რაოდენობას ლიტრებში;
- შეკუმშული აირისთვის, ადსორბირებული აირებისა და წნევის ქვეშ მყოფი ქიმიური ნივთიერებების შემთხვევაში − ჭურჭლის წყლის ტევადობას ლიტრებში.


დანართი II
პირველი კლასის ნივთიერებებისა და ნაკეთობების შეთავსებადობის ჯგუფები
	A
	პირველადი ფეთქებადი ნივთიერებები.

	B
	ნაკეთობები, რომლებიც შეიცავენს პირველად ფეთქებად ნივთიერებებს და არ გააჩნიათ ორი ან მეტი ეფექტური დამცავი მოწყობილობი. აღნიშნულ ჯგუფში გათვალისწინებულია ზოგიერთი ისეთი ნაკეთობა, როგორიცაა დეტონატორები ასაფეთქებელი სამუშაოებისთვის, დეტონატორების კრებულები ასაფეთქებელი სამუშაოებისა და კაფსულისთვის იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ისინი არ შეიცავენ პირველად ფეთქებად ნივთიერებებს.

	C
	საწვავი ფეთქებადი ნივთიერება ან სხვა ადვილად აალებადი ნივთიერება ან ნაკეთობა, რომლიც შეიცავს ასეთ ფეთქებად ნივთიერებას.

	D
	მეორადი მადეტონირებელი ფეთქებადი ნივთიერება ან შავი ფხვნილი ან ნაკეთობა, რომელიც შეიცავს მეორად მადეტონირებელ ფეთქებად ნივთიერებას, ნებისმიერ შემთხვევაში ინიცირების საშუალებების თუ სატყორცნი მუხტის გარეშე, ან პირველადი ფეთქებადი ნივთიერების შემცველი ნაკეთობა, რომელსაც გააჩნია ორი ან მეტი ეფექტური დამცავი მოწყობილობა.

	E
	მეორადი მადეტონირებელი ფეთქებადი ნივთიერების შემცველი ნაკეთობა, ინიცირების საშუალების გარეშე, თუმცა სატყორცნი მუხტით (გარდა იმ საგნისა, რომელიც შეიცავს აალებად სითხეს, გელს ან ჰიპერგოლურ სითხეებს).

	F
	მეორადი მადეტონირებელი ფეთქებადი ნივთიერების შემცველი ნაკეთობა საკუთარი ინიცირების საშუალებით, სატყორცნი მუხტით (იმ მუხტის გარეშე, რომელიც შეიცავს ადვილაალებად სითხეს , გელს ან თვითაალებად სითხეებს) ან სატყორცნი მუხტის გარეშე.

	G
	პიროტექნიკური ნივთიერება ან ფეთქებადი ნივთიერების შემცველი ნაკეთობა ან როგორც ფეთქებადი ნივთიერების, ასევე გამანათებელი, ამნთები, ცრემლსადენი ან კვალის წარმომქმნელი ნივთიერებების შემცველი ნაკეთობა (გარდა წყალ-აქტივირებული ნაკეთობისა ან იმ ნაკეთობისა, რომელიც შეიცავს თეთრ ფოსფორს, ფოსფიდებს, პიროფორულ ნივთიერებას, აალებად სითხეს, გელსა თუ ჰიპერგოლიურ სითხეებს).

	H
	ნაკეთობა, რომელიც შეიცავს როგორც ფეთქებად ნივთიერებას, ასევე თეთრ ფოსფორს.

	J
	ნაკეთობა, რომელიც შეიცავს როგორც ფეთქებად ნივთიერებას, ასევე ადვილაალებად სითხეს ან გელს.

	K
	ნაკეთობა, რომელიც შეიცავს როგორც ფეთქებად ნივთიერებას, ასევე ტოქსიკურ ქიმიურ აგენტს.

	L
	ფეთქებადი ნივთიერება ან ფეთქებადი ნივთიერების შემცველი ნაკეთობა, რომელიც წარმოადგენს განსაკუთრებულ საშიშროებას (მაგალითად, წყლის აქტივირების ან თვითაალებადი სითხეების, ფოსფიდების ან პიროფორული ნივთიერების არსებობის გამო), რაც წარმოშობს ყოველი ტიპის იზოლირების საჭიროებას.

	N
	ნაკეთობა, რომელიც შეიცავს ძირითადად უკიდურესად არამგრძნობიარე ნივთიერებებს.

	S
	ნივთიერება ან ნაკეთობა, რომელიც შეფუთულია ან შექმნილია იმგვარად, რომ ნებისმიერი საშიშროება, რომელიც წარმოიშობა შემთხვევითი ამოქმედების შედეგად, შეზღუდულია შეფუთვით, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ შეფუთვის მდგომარეობა გაუარესებულია ხანძრით, რა შემთხვევაშიც აფეთქების ან გაფანტვის ეფექტი შეზღუდულია იმ მასშტაბით, რომ ისინი მნიშვნელოვნად არ აბრკოლებენ ან ხელს არ უშლიან ხანძრის საწინააღმდეგო ან საგანგებო რეაგირების მცდელობებს შეფუთვის სიახლოვეს.




დანართი III

შეთავსებადობის ცხრილი
საშიშროების სხვადასხვა ნიშნების მქონე სახიფათო ტვირთების ერთობლივი 
დატვირთვისათვის
	საშიშროების ნიშნების 
№
	1
	1.4
	1.5
	1.6
	2.1,
2.2,
2.3
	3
	 4.1
	4.1
+ 1
	4.2
	4.3
	 5.1
	 5.2
	5.2
+ 1
	6.1
	 6.2
	7A,
7B,
7C
	8
	9,
9A

	1
	
იხილეთ წესის IV დანართი 
	
	
	
	
	
	
	(d)
	
	
	
	
	
	
	(b)

	1.4
	
	(a)
	(a)
	(a)
	
	(a)
	(a)
	(a)
	(a)
	
	(a)
	(a)
	(a)
	(a)
	(a), (b), (c)

	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(b)

	1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(b)

	2.1, 2.2,
2.3
	
	(a)
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	
	(a)
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X

	4.1
	
	(a)
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X

	4.1 + 1
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	
	(a)
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X

	4.3
	
	(a)
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X

	5.1
	(d)
	(a)
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X

	5.2
	
	(a)
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5.2 + 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	6.1
	
	(a)
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X

	6.2
	
	(a)
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X

	7A, 7B,
7C
	
	(a)
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X

	8
	
	(a)
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X

	9, 
9A
	(b)
	(a), (b), (c)
	(b)
	(b)
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X




X ერთობლივი დატვირთვა დასაშვებია.
(a) დასაშვებია ერთობლივი დატვირთვა ნივთიერებებთან და ნაკეთობებთან კოდით 1.4S.
(b) დასაშვებია ერთობლივი დატვირთვა 1-ლი კლასის ტვირთისა და მე-9 კლასის სამაშველო საშუალებების (გაეროს №2990, 3072 და 3268). 
(c) დასაშვებია ერთობლივი დატვირთვა 1,4 ქვეკლასის G შეთავსებადობის ჯგუფის დამცავი მოწყობილობების, პიროტექნიკისა (გაეროს №0503) და მე-9 კლასის დამცავი კლასის ელექტრული ინიცირებით (გაეროს №3268).
(d) დასაშვებია ბრიზანტული ფეთქებადი ნივთიერებების (გარდა გაეროს №0083 ბრიზანტული ფეთქებადი ნივთიერებისა, ტიპი C) და ამონიუმის ნიტრატის (გაეროს №1942 და 2067), ამონიუმის ნიტრატის ემულსიის ან სუსპენზიის ან გელის (გაეროს№3375), ასევე ტუტე ლითონების ნიტრატების და ტუტემიწა ლითონის ნიტრატების ერთობლივი დატვირთვა იმ პირობით, რომ ტვირთი მთლიანობაში განიხილება 1-ლი კლასის ბრიზანტული ფეთქებადი ნივთიერებების სახით საინფორმაციო ტაბლოების, გაყოფის, დაწყობის და მაქსიმალური დასაშვები დატვირთვის განსაზღვრის მიზნით. ტუტე ლითონების ნიტრატებს მიეკუთვნება ცეზიუმის ნიტრატი (გაეროს №1451), ლითიუმის ნიტრატი (გაეროს №2722), კალიუმის ნიტრატი (გაეროს № 1486), რუბიდიუმის ნიტრატი (გაეროს №1477) და ნატრიუმის ნიტრატი (გაეროს №1498). ტუტემიწა ლითონების ნიტრატებს მიეკუთვნება ბარიუმის ნიტრატი (გაეროს №1446), ბერილიუმის ნიტრატი (გაეროს № 2464), კალციუმის ნიტრატი (გაეროს №1454), მაგნიუმის ნიტრატი (გაეროს №1474) და სტრონციუმის ნიტრატი (გაეროს №1507).



















დანართი IV
შეთავსებადობის ცხრილი
 1 კლასის სახიფათო ტვირთების ერთობლივი დატვირთვისათვის
	შეთავსებადობის 
ჯგუფი
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	J
	L
	N
	S

	B
	X
	
	(a)
	
	
	
	
	
	
	
	X

	C
	
	X
	X
	X
	
	X
	
	
	
	(b),(c)
	X

	D
	(a)
	X
	X
	X
	
	X
	
	
	
	(b),(c)
	X

	E
	
	X
	X
	X
	
	X
	
	
	
	(b),(c)
	X

	F
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X

	G
	
	X
	X
	X
	
	X
	
	
	
	
	X

	H
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	X

	J
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	X

	L
	
	
	
	
	
	
	
	
	(d)
	
	

	N
	
	(b),(c)
	(b),(c)
	(b),(c)
	
	
	
	
	
	(b)
	X

	S
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X



X ერთობლივი დატვირთვა დასაშვებია.
(a) B შეთავსებადობის ჯგუფის ნაკეთობათა და D შეთავსებადობის ჯგუფის ნივთიერებათა და ნაკეთობათა შემცველი შეფუთვები შეიძლება დაიტვირთოს ერთად ერთ ვაგონში ან ერთ კონტეინერში იმ პირობით, თუ ისინი ეფექტურად იქნება სეგრეგირებული ერთმანეთისგან, ისე, რომ არ არსებობდეს დეტონაციის გადაცემის საშიშროება B შეთავსებადობის ჯგუფის ნაკეთობიდან D შეთავსებადობის ჯგუფის ნივთიერებებზე და ნაკეთობებზე. სეგრეგირება მიიღება მაიზოლირებელი განყოფილებების გამოყენებით ან ფეთქებადი ნივთიერებების ან ნაკეთობების ამ ორი ტიპიდან ერთის მოთავსებით შეკავების სპეციალურ სისტემაში. სეგრეგაციის ორივე მეთოდი მტკიცდება კომპეტენტური ორგანოს მიერ.
(b) N შეთავსებადობის ჯგუფის 1.6 ქვეკლასის სხვადასხვა ნაკეთობათა გადაზიდვა შეიძლება განხორციელდეს ერთად, როგორც N შეთავსებადობის ჯგუფის 1.6 ქვეკლასის ნაკეთობები, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გამოცდების გზით ან ანალოგიის მიხედვით დამტკიცებულია, რომ არ არსებობს დეტონაციური აფეთქების დამატებითი საშიშროება ამ ნაკეთობათა შორის გავლენით. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათზე გამოიყენება საშიშროების 1.1 ქვეკლასის ნაკეთობებისთვის განსაზღვრული პირობები.
(c) თუ N შეთავსებადობის ჯგუფის ნაკეთობების გადაზიდვა ხდება C, D ან E შეთავსებადობის ჯგუფის ნივთიერებებთან ან ნაკეთობებთან ერთად, ითვლება, რომ N შეთავსებადობის ჯგუფის ნაკეთობებს გააჩნია D შეთავსებადობის ჯგუფის მახასიათებლები.
(d) L შეთავსებადობის ჯგუფის ნივთიერებებისა და ნაკეთობების შემცველი შეფუთვების დატვირთვა შეიძლება ერთ სატრანსპორტო საშუალებაში ან ერთ კონტეინერში შეთავსებადობის იმავე ჯგუფის იმავე ტიპის ნივთიერებების და ნაკეთობების შემცველ სხვა შეფუთვებთან ერთად. 
დანართი V
მომეტებული საფრთხის ტვირთები
	კლასი
	ქვეკლასი
	ნივთიერება ან ნაკეთობა
	რაოდენობა

	
	
	
	ცისტერნა
(l )(c)
	ნაყარი ნივთიერებები (კგ)(d)
	შეფუთვები (კგ)

	1
	1.1
	ფეთქებადი ნივთიერებები
	(a)
	(a)
	0

	
	1.2
	ფეთქებადი ნივთიერებები
	(a)
	(a)
	0

	
	1.3
	შესაბამისობის ჯგუფი C ფეთქებადი ნივთიერებები
	(a)
	(a)
	0

	
	1.4
	ფეთქებადი ნივთიერებები გაეროს №0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0512 და 0513
	(a)
	(a)
	0

	
	1.5
	ფეთქებადი ნივთიერებები
	0
	(a)
	0

	
	1.6
	ფეთქებადი ნივთიერებები
	(a)
	(a)
	0

	2
	
	ადვილად აალებადი, არატოქსიკური აირები (კლასიფიკაციის კოდები მოიცავს მხოლოდ ასოებს F ან FC) 
	3000
	(a)
	(b)

	
	
	ტოქსიკური აირები (კლასიფიკაციის ასოები T, TF, TC, TO, TFC ან TOC) აეროზოლების გარდა
	0
	(a)
	0

	3
	
	შეფუთვის I და II ჯგუფების ადვილად აალებადი სითხეები
	3000
	(a)
	(b)

	
	
	დესენსიბილიზებული ფეთქებადი ნივთიერებები
	0
	(a)
	0

	4.1
	
	დესენსიბილიზებული ფეთქებადი ნივთიერებები
	0
	(a)
	0 

	4.2
	
	შეფუთვის I ჯგუფის ნივთიერებები
	3000
	(a)
	(b)

	4.3
	
	შეფუთვის I ჯგუფის ნივთიერებები
	3000
	(a)
	(b)

	5.1
	
	შეფუთვის I ჯგუფის მჟანგავი სითხეები
	3000
	(a)
	(b)

	
	
	პერქლორატები, ამონიუმის ნიტრატი, ამონიუმის ნიტრატის სასუქები	და ამონიუმის ნიტრატის ემულსიები ან სუსპენზიები ან გელები
	3000
	3000
	(b)

	6.1
	
	შეფუთვის I ჯგუფის ტოქსიკური ნივთიერებები
	0
	(a)
	0

	6.2
	
	A კატეგორიის ინფექციური
ნივთიერებები (გაეროს № 2814 და № 2900, ცხოველური ნივთიერებების გარდა) და A კატეგორიის სამედიცინო
ნარჩენები (გაეროს № 3549)
	(a)
	0
	0

	8
	
	შეფუთვის I ჯგუფის კოროზიული ნივთიერებები
	3000
	(a)
	(b)



(a) არარელევანტური.
(b) RID-ის 1.10.3 პუნქტის დებულებები არ ვრცელდება, მიუხედავად რაოდენობისა.
(c) ერთეული მითითებული ამ სვეტში გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ცისტერნებით გადაზიდვა ნებადართულია RID-ის 3.2 თავის, A ცხრილის, (10) ან (12) სვეტის შესაბამისად ნებადართულია. იმ ნივთიერებებისთვის, რომლებიც არ არის ნებადართული ცისტერნებით გადაზიდვისთვის, ამ სვეტში მოცემული ინსტრუქცია არარელევანტურია.	
(d) ერთეული, რომელიც მითითებულია ამ სვეტში გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ნაყარი ტვირთის სახით გადაზიდვა ნებადართულია RID-ის 3.2 თავის, A ცხრილის, (10) ან (17) სვეტის შესაბამისად. იმ ნივთიერებებისათვის, რომლებიც არ არიან ნებადართული ნაყარი ტვირთის გადაზიდვისთვის, ამ სვეტში მოცემული ინსტრუქცია არარელევანტურია.





დანართი VI
	
RID-ით გათვალისწინებული წერილობითი ინსტრუქციები


	
სარკინიგზო შემთხვევისას და ინციდენტისას მისაღები საჭირო ღონისძიებები

სარკინიგზო შემთხვევისას და ინციდენტისას, რაც შეიძლება მოხდეს ან შეიქმნას გადაზიდვების დროს, მემანქანეებმა, სადაც ეს იქნება უსაფრთხო და შესაძლებელი, უნდა განახორციელონ შემდეგი ქმედებებია: 
· მატარებლის/მანევრის აქტიურობა გააჩეროს შესაბამის ადგილზე, საფრთხის ტიპის გათვალისწინებით (მაგალითად, ხანძარი, ტვირთის განადგურება), ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით (მაგალითად, გვირაბი, საცხოვრებელი ადგილი) და გადაუდებელი დახმარების სერვისების შესაძლებლობის გათვალისწინებით (ხელმისაწვდომობა, ევაკუაციის შესაძლებლობა) საჭიროების შემთხვევაში, სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის მენეჯერთან შეთანხმებით;
· გამორთოს ლოკომოტივი სამოქმედო ინსტრუქციების შესაბამისად;
· მოერიდონ აალების წყაროს, კერძოდ, არ მოსწიონ, არ მოიხმარონ ელექტროსიგარეტი ან მსგავსი მოწყობილობა და არ ჩართონ რომელიმე ელექტროხელსაწყო; 
· დაიცვას დამატებითი ინსტრუქციები, რომლებიც განსაზღვრულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში შესაბამისი ტვირთის საფრთხეებთან დაკავშირებით. საფრთხეები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამება საფრთხის ნიშნის ნომერს და ნიშანი, რომელიც მიენიჭა ტვირთს გადაზიდვისას;
· გადამზიდველის ინსტრუქციების გათვალისწინებით შეატყობინოს ინფრასტრუქტურის მენეჯერს ან გადაუდებელი დახმარების სერვისებს, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციის მიწოდებით შემთხვევის ან ინციდენტის და სახიფათო ტვირთის შესახებ;
· გაამზადოს ინფორმაცია გადაზიდული სახიფათო ტვირთის შესახებ (საჭიროებისას, სატრანსპორტო დოკუმენტები) გადაუდებელი დახმარების სერვისების მოსვლის დროისთვის, ან გაამზადოს აღნიშნული მონაცემები ელექტრონული გაცვლის საშუალებით (EDI);
· ლოკომოტივის დატოვებისას ჩაიცვას განსაზღვრული გამაფრთხილებელი ტანსაცმელი;
· საჭიროებისას, გამოიყენოს სხვა დაცვითი აღჭურვილობა;
· გაეცალოს შემთხვევის ან ინციდენტის მახლობელ ადგილს, ურჩიოს სხვა ადამინებს გაცლა და მიყვეს საავარიო სამსახურის თანამშრომელი პირების რჩევას (შიდა და გარეს);
· არ გაიაროს და არ შეეხოს დაღვრილ ნივთიერებებს და თავიდან აირიდოს აირის, კვამლის, მტვრისა და ორთქლის შესუნთქვა ქარში დგომით;
· გაიხადოს დაბინძურებული ტანსაცმელი და გადაყაროს ისინი უსაფრთხოდ.



ა სარკინიგზო რეგულაციებში ან სარკინიგზო ოპერაციებში მოცემული მოთხოვნები ასევე სავალდებულოა შესასრულებლად.

	დამატებითი მითითებები მემანქანეებისთვის სახიფათო ტვირთების საფრთხის მახასიათებლებთან კლასებისა და არსებული გარემოებების მიხედვით მისაღებ ღონისძიებებთან დაკავშირებით

	საფრთხის აღმნიშვნელი
ნიშნები და საფრთხის აღწერა
	საფრთხის მახასიათებლები
	დამატებითი მითითება

	(1)
	(2)
	(3)

	ფეთქებადი ნივთიერებები და ნაკეთობები
[image: ][image: ][image: ]

1         1.5        1.6

	შეიძლება ჰქონდეთ ისეთი თვისებები და ეფექტი, როგორიცაა მასობრივი დეტონაცია, ნამსხვრევების გაბნევა; ინტენსიური ხანძარი/თბური ნაკადი; კაშკაშა აფეთქების გამოჩენა; დიდი ხმაური და ბოლი.
მგრძნობიარობა ბიძგებზე ან/და დარტყმებზე ან/და სითბოზე.
	თავი შეაფაროს თავშესაფარს და ამავე დროს მოსცილდეს ფანჯრებს.

	ფეთქებადი ნივთიერებები და ნაკეთობები
[image: ]



 
1.4
	აფეთქებისა და ხანძრის უმნიშვნელო რისკი.	
	თავი შეაფაროს თავშესაფარს.

	[image: ]ადვილაალებადი აირები
[image: ]
2.1
	ხანძრის რისკი. 
აფეთქების რისკი.
შეიძლება იყოს წნევის ქვეშ. მოხუთვის (მოხჩობის) რისკი. შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა ან/და მოყინვა.
მოცულობის გაცხელებისას შეიძლება აფეთქდეს.
	თავი შეაფაროს თავშესაფარს. 
მოერიდოს დაბალ ადგილებს.

	არაადვილაალებადი, არატოქსიკური აირები
[image: ][image: ]

 2.2

	მოხუთვის (მოხჩობის) რისკი. შეიძლება იყოს წნევის ქვეშ. 
შეიძლება გამოიწვიოს მოყინვა. მოცულობის გაცხელებისას შეიძლება აფეთქდეს.
	თავი შეაფაროს თავშესაფარს. 
მოერიდოს დაბალ ადგილებს.

	



	დამატებითი მითითებები მემანქანეებისთვის სახიფათო ტვირთების საფრთხის მახასიათებლებთან კლასებისა და არსებული გარემოებების მიხედვით მისაღებ ღონისძიებებთან დაკავშირებით


	საფრთხის აღმნიშვნელი
ნიშნები და საფრთხის აღწერა
	საფრთხის მახასიათებლები
	დამატებითი მითითება

	(1)
	(2)
	(3)

	ტოქსიკური აირები
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2.3

	მოწამვლის საშიშროება. შეიძლება იყოს წნევის ქვეშ. შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა ან/და მოყინვა.
მოცულობის გაცხელებისას შეიძლება აფეთქდეს.
	თავი შეაფაროს თავშესაფარს. 
მოერიდოს დაბალ ადგილებს.

	[image: ][image: ]ადვილაალებადი სითხეები
               3
	ხანძრის რისკი, აფეთქების რისკი,
მოცულობის გაცხელებისას შეიძლება აფეთქდეს.
	თავი შეაფაროს თავშესაფარს.
მოერიდოს დაბალ ადგილებს.

	[image: ]ადვილაალებადი მყარი ნივთიერებები, თვითრეაქტიული ნივთიერებები და მყარი დესენსიბილიზებული ფეთქებადი ნივთიერებები 

4.1


	ხანძრის რისკი. ადვილაალებადი ან საწვავი ნივთიერებები შეიძლება აალდეს სითბოს, ნაპერწკლის ან ცეცხლის შედეგად.
შეიძლება შეიცავდეს გაცხელების, სხვა ნივთიერებებთან კონტაქტის (როგორებიცაა მჟავები, მძიმე მეტალების შენაერთი და ამინები), ხახუნის ან დარტყმის შემთხვევაში ეგზოთერმული დაშლის თვისებების მქონე თვითრეაქტიულ ნივთიერებებს. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მავნე ან ადვილაალებადი აირების ან ორთქლის გამოყოფა.
მოცულობის გაცხელებისას შეიძლება აფეთქდეს.
დესენსიბილიზიებული ფეთქებადი ნივთიერებების აფეთქების რისკი დესენსიბილიზატორის დაკარგვის შემდეგ.
	



	დამატებითი მითითებები მემანქანეებისთვის სახიფათო ტვირთების საფრთხის მახასიათებლებთან კლასებისა და არსებული გარემოებების მიხედვით მისაღებ ღონისძიებებთან დაკავშირებით


	საფრთხის აღმნიშვნელი
ნიშნები და საფრთხის აღწერა
	საფრთხის მახასიათებლები
	დამატებითი მითითება

	(1)
	(2)
	(3)

	ტოქსიკური აირები
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4.2

	თვითაალების რისკი, თუ დაზიანებულია შეფუთვა ან მოხდა შიგთავსის გაჟონვა.
შესაძლებელია წყალთან მძაფრად რეაგირება.
	

	ადვილაალებადი სითხეები
[image: ][image: ] 

4.3 
	ხანძრისა და აფეთქების რისკი წყალთან შეხებისას.
	

	მჟანგავი ნივთიერებები
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5.1

	ძლიერი რეაქციის, აალების ან აფეთქების რისკი საწვავთან ან ადვილაალებად ნივთიერებებთან კონტაქტისას.
	

	ორგანული პეროქსიდები
[image: ][image: ]


5.2
	ეგზოთერმული დაშლის რისკი გაცხელების, სხვა ნივთიერებებთან კონტაქტის (როგორებიცაა მჟავები, მძიმე მეტალის შენაერთები ან ამინები) ხახუნისა და დარტყმის შემთხვევაში. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მავნე ან ადვილაალებადი აირების ან ორთქლის გამოყოფა ან თვითწვა.

	




	დამატებითი მითითებები მემანქანეებისთვის სახიფათო ტვირთების საფრთხის მახასიათებლებთან კლასებისა და არსებული გარემოებების მიხედვით მისაღებ ღონისძიებებთან დაკავშირებით


	საფრთხის აღმნიშვნელი
ნიშნები და საფრთხის აღწერა
	საფრთხის მახასიათებლები
	დამატებითი მითითება

	(1)
	(2)
	(3)

	ტოქსიკური ნივთიერებები
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6.1

	მოწამვლის საშიშროება შესუნთქვისას, ჩაყლაპვისას და კანთან კონტაქტისას. . წარმოადგენს წყლის გარემოსა და საკანალიზაციო სისტემისთვის დაბინძურების საშიშროებას.
	

	ინფექციური ნივთიერებები

[image: ]



 

6.2
	ინფექციის საშიშროება.
შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე დაავადებები ადამიანებსა და ცხოველებში. 
წარმოადგენს წყლის გარემოსა და საკანალიზაციო სისტემისთვის დაბინძურების საშიშროებას.
	

	[image: ][image: ]რადიოაქტიური ნივთიერებები
[image: ]7A             7B
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7C             7D
	შთანთქმისა და გარეგანი დასხივების რისკი.
	შეიზღუდოს ზემოქმედების დრო.

	ხლეჩადი ნივთიერებები
[image: ]




7E

	ბირთვული ჯაჭვური რეაქციის საშიშროება.
	

	დამატებითი მითითებები მემანქანეებისთვის სახიფათო ტვირთების საფრთხის მახასიათებლებთან კლასებისა და არსებული გარემოებების მიხედვით მისაღებ ღონისძიებებთან დაკავშირებით


	საფრთხის აღმნიშვნელი
ნიშნები და საფრთხის აღწერა
	საფრთხის მახასიათებლები
	დამატებითი მითითება

	(1)
	(2)
	(3)

	კოროზიული ნივთიერებები
[image: ]



 

8
	კოროზიით გამოწვეული დამწვრობის რისკი.
შეიძლება ერთმანეთთან, წყალთან და სხვა ნივთიერებებთან მძაფრად რეაგირება. 
დაღვრილმა სითხემ შეიძლება გამოყოს კოროზიული ორთქლი.
წარმოადგენს წყლის გარემოსა და საკანალიზაციო სისტემისთვის.
	

	[image: ][image: ]სხვა სახიფათო ნივთიერებები და ნაკეთობები

9              9A
	დამწვრობის რისკი.
ხანძრის რისკი.
აფეთქების რისკი.
წარმოადგენს წყლის გარემოსა და საკანალიზაციო სისტემისთვის დაბინძურების საშიშროებას.
	



შენიშვნა 1: სახიფათო ნივთიერებებისათვის მრავლობითი რისკებით და ნივთიერებების შერეული პარტიებისთვის დაცული უნდა იქნეს ცხრილში ნაჩვენები ყველა მისაღები ღონისძიება.
შენიშვნა 2: ცხრილის მე-3 სვეტში მოყვანილი დამატებითი მითითებები შესაძლებელია ადაპტირებული იქნეს გადასაზიდი სახიფათო ნივთიერებების კლასების და გამოყენებული გადაზიდვის საშუალებების გათვალისწინებით.







	დამატებითი მითითებები მემანქანეებისთვის სახიფათო ტვირთების საფრთხის მახასიათებლებთან აღნიშნული ნიშნებითა და არსებული გარემოებების მიხედვით მისაღებ ღონისძიებებთან დაკავშირებით წარმოადგენს წყლის გარემოსა და საკანალიზაციო სისტემისთვის დაბინძურების საშიშროებას.

	ნიშანი
	სახიფათო თვისებების მახასიათებლები
	დამატებითი მითითება

	(1)
	(2)
	(3)

	[image: ]
გარემოს მიმართ (ეკოლოგიურად) სახიფათო ნივთიერებები

	წარმოადგენს წყლის გარემოსათვის ან საკანალიზაციო სისტემისთვის დაბინძურების საშიშროებას.
	

	[image: ]



 

 
ნივთიერებები, რომლებიც
გადაიზიდება მომატებული (გაზრდილი) ტემპერატურის პირობებში
	დამწვრობის რისკი სითბოს ზემოქმედების შედეგად.
	მოერიდონ სატრანსპორტო ერთეულის გაცხელებულ ნაწილებთან და დაყრილ/დაღვრილ ნივთიერებებთან კონტაქტს.




 პირადი დაცვის აღჭურვილობა, რომელიც უნდა ინახებოდეს მემანქანის კაბინაში
 მემანქანის კაბინაში უნდა ინახებოდეს შემდეგი აღჭურვილობაა:
– გადასატანი სანათი მოწყობილობა;
მემანქანისთვის

– შესაბამისი გამაფრთხილებელი ჩაცმულობა.

ააღჭურვილობა საჭიროებისას უნდა იყოს მზად, უნდა შეივსოს არსებული ეროვნული მოთხოვნების შესაბამისად.

დანართი VII
1. ნიშანი, რომელიც დაიტანება შეზღუდული ოდენობით შეფუთვაზე:

[image: https://cascadelabels.com/wp-content/uploads/2017/01/HMP421.jpeg]






(RID-ის 3.4.7.1 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ნიშანი)

ეს ნიშანი უნდა იყოს კარგად ხილვადი, იოლად კითხვადი და უძლებდეს ატმოსფერულ ზეგავლენას ხარისხის მნიშვნელოვანი შემცირების გარეშე.
ნიშანს უნდა ჰქონდეს 45° გრადუსზე შემობრუნებული კვადრატის ფორმა (რომბის ფორმის). ზედა და ქვედა ნაწილები, ისევე როგორც გარე კონტური უნდა იყოს შავი ფერის. ცენტრალური ნაწილი უნდა იყოს თეთრი ან რაიმე სხვა შესაფერისი კონტრასტული ფერის. მინიმალური ზომებია − 100 მმ x 100 მმ და რომბის კონტურის წარმომქმნელი წირის მინიმალური სიგანე უნდა იყოს 2 მმ. თუ ზომები მითითებული არ არის, ყველა ელემენტი უნდა იყოს სურათზე მოცემული ნიშნის დაახლოებით პროპორციული.
იმ შემთხვევაში, თუ შეფუთვის გაბარიტები საჭიროებს, მინიმალური გარე ზომები, რომლებიც მოცემულია სურათზე 3.4.7.1 შეიძლება შემცირდეს, მაგრამ არანაკლებ 50 მმ x 50 მმ იმ პირობით, რომ ნიშანი დარჩება კარგად ხილვადი. რომბის კონტურის მომცემი წირის მინიმალური სიგანე შეიძლება შემცირდეს არანაკლებ 1 მმ-ისა.






2. ნიშანი, რომელიც დაიტანება გათავისუფლებული ოდენობით შეფუთვაზე:

[image: ]






(RID-ის 3.5.4.2 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ნიშანი)

* 3.2 თავის A ცხრილის (5) სვეტში მითითებული პირველი ან ერთადერთი ნიშნის ნომერი მითითებული უნდა იყოს ამ ადგილზე.
** აქ წარმოდგენილი უნდა იყოს ტვირთგამგზავნის ან ტვირთმიმღების დასახელება იმ შემთხვევაში, თუ მოცემული არ არის შეფუთვაზე ნებისმიერ სხვა ადგილზე.
ნიშანს უნდა ჰქონდეს კვადრატის ფორმა. შტრიხი და სიმბოლო უნდა იყოს ერთი ფერის − შავი ან წითელი ფერის − თეთრ ან რაიმე სხვა შესაფერის კონტრასტულ ფონზე. მინიმალური ზომებია − 100 მმ x 100 მმ. თუ ზომები მითითებული არ არის, ყველა ელემენტი უნდა იყოს სურათზე მოცემულის დაახლოებით პროპორციული.










დანართი VIII

სახიფათო ტვირთის საშიშროების ნიშნების ნიმუშები
	ნიშნის
№
	ქვეკლასი ან კატეგორია
	სიმბოლო და სიმბოლოს ფერი
	ფონი
	ფიგურა ქვედა კუთხეში (და გამოსახულების ფერი)
	ნიშნის ნიმუში
	წარწერა

	საშიშროების კლასი 1: ფეთქებადი ნივთიერებები და ნაკეთობები

	1
	ქვეკლასი 1.1, 1.2, 1.3
	ფეთქებადი ბომბი: შავი
	ნარინჯისფერი
	1
(შავი)
	[image: A close-up of a sign

Description automatically generated]
	** ადგილი ქვეკლასის მისათითებლად − უნდა იყოს ცარიელი თუ ასაფეთქებელი დამატებითი საფრთხეა
* ადგილი შესაბამისობის ჯგუფის მისათითებლად – უნდა იყოს ცარიელი, თუ ასაფეთქებელი დამატებითი საფრთხეა

	1.4
	ქვეკლასი 1.4
	1.4: შავი ციფრები უნდა იყოს დაახლოებით 30 მმ სიმაღლის და დაახლოებით 5 მმ სისქის
(საშიშროების ნიშნისთვის, რომლის ზომაა 100 მმ x 100 მმ).
	ნარინჯისფერი
	1
(შავი)
	[image: A yellow diamond shaped sign with black text

Description automatically generated]
	* ადგილი შესაბამისობის ჯგუფის მისათითებლად

	1.5
	ქვეკლასი 1.5
	1.5: შავი ციფრები უნდა იყოს დაახლოებით 30 მმ სიმაღლის და დაახლოებით 5 მმ სისქის
(საშიშროების ნიშნისთვის, რომლის ზომაა 100 მმ x 100 მმ).
	ნარინჯისფერი
	1
(შავი)
	[image: A yellow diamond shaped sign with black text

Description automatically generated]
	* ადგილი შესაბამისობის ჯგუფის მისათითებლად

	1.6
	ქვეკლასი 1.6
	1.6: შავი ციფრები უნდა იყოს დაახლოებით 30 მმ სიმაღლის და დაახლოებით 5 მმ სისქის
(საშიშროების ნიშნისთვის, რომლის ზომაა 100 მმ x 100 მმ).
	ნარინჯისფერი
	1
(შავი)
	[image: A yellow diamond shaped sign with black text

Description automatically generated]
	* ადგილი შესაბამისობის ჯგუფის მისათითებლად

	ნიშნის
№
	ქვეკლასი ან კატეგორია
	სიმბოლო და სიმბოლოს ფერი
	ფონი
	ფიგურა ქვედა კუთხეში (და გამოსახულების ფერი)
	ნიშნის ნიმუში
	წარწერა

	საშიშროების კლასი 2: აირები

	2.1
	ადვილაალებადი აირები
	ალი: შავი ან თეთრი
(გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც განსაზღვრულია RID-ის
5.2.2.2.1.6 (დ) ქვეპუნქტით)
	წითელი
	2
(შავი ან თეთრი) (გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც განსაზღვრულია RID-ის
5.2.2.2.1.6 (დ) ქვეპუნქტით)
	[image: A close-up of a sign

Description automatically generated]
	[image: A red sign with a fire symbol

Description automatically generated]
	-

	2.2
	არაალებადი, არატოქსიკური აირები
	აირბალონი: შავი ან თეთრი
	მწვანე
	2
(შავი ან თეთრი)
	[image: A green diamond shaped sign with a black object on it

Description automatically generated]
	[image: A green diamond shaped sign with a white object on it

Description automatically generated]
	-

	2.3
	ტოქსიკური აირები
	თავის ქალა გადაჯვარედინე-
ბული
ძვლებით: შავი
	თეთრი
	2
(შავი)
	[image: A sign with a skull and crossbones

Description automatically generated]
	-

	საშიშროების კლასი 3: ადვილაალებადი სითხეები

	3
	-
	ალი: შავი ან თეთრი
	წითელი
	3 
(შავი ან თეთრი)
	[image: A close-up of a sign

Description automatically generated]
	[image: A red sign with a white flame

Description automatically generated]
	-

	ნიშნის
№
	ქვეკლასი ან კატეგორია
	სიმბოლო და სიმბოლოს ფერი
	ფონი
	ფიგურა ქვედა კუთხეში (და გამოსახულების ფერი)
	ნიშნის ნიმუში
	წარწერა

	საშიშროების კლასი 4.1: ადვილაალებადი მყარი ნივთიერებები, თვითრეაქტიული ნივთიერებები და მყარი დესენსიბილიზებული ფეთქებადი ნივთიერებები

	4.1
	-
	ალი: შავი
	თეთრი, შვიდი ვერტიკა-
ლური წითელი ზოლით
	4 
(შავი)
	[image: A red and white sign with a fire symbol

Description automatically generated]
	-

	საშიშროების კლასი 4.2: თვითაალების გამომწვევი ნივთიერებები

	4.2
	-
	ალი: შავი
	ზედა ნახევარი თეთრი, ქვედა ნახევარი წითელი
	4 
(შავი)
	[image: A sign with a symbol on it

Description automatically generated]
	-

	საშიშროების კლასი 4.3: ნივთიერებები, რომლებიც წყალთან შეხებისას გამოყოფენ ადვილაალებად აირებს

	4.3
	-
	ალი: შავი ან თეთრი
	ლურჯი
	4 
(შავი ან თეთრი)
	[image: A blue diamond shaped sign with black flames

Description automatically generated]
	[image: A blue diamond with a white flame symbol

Description automatically generated]
	-

	საშიშროების კლასი 5.1: მჟანგავი ნივთიერებები

	5.1
	-
	ალი წრეხაზის ზემოთ: შავი
	ყვითელი
	5.1
(შავი)
	[image: A yellow sign with black text

Description automatically generated]
	-

	საშიშროების კლასი 5.2: ორგანული პეროქსიდები

	5.2
	-
	ალი: შავი ან თეთრი
	ზედა ნახევარი წითელი, ქვედა ნახევარი ყვითელი
	5.2
(შავი)
	[image: A yellow and red sign with a black symbol

Description automatically generated]
	[image: A yellow and red sign with a white flame

Description automatically generated]
	-

	საშიშროების კლასი 6.1: ტოქსიკური ნივთიერებები

	6.1
	-
	თავის ქალა გადაჯვარედინე-
ბული
ძვლებით: შავი
	თეთრი
	6
(შავი)
	[image: A sign with a skull and crossbones

Description automatically generated]
	-

	ნიშნის
№
	ქვეკლასი ან კატეგორია
	სიმბოლო და სიმბოლოს ფერი
	ფონი
	ფიგურა ქვედა კუთხეში (და გამოსახულების ფერი)
	ნიშნის ნიმუში
	წარწერა

	საშიშროების კლასი 6.2: ინფექციური ნივთიერებები

	6.2
	-
	წრე ხაზზე დასმული სამი ნახევარმთვარე: შავი
	თეთრი
	6
(შავი)
	[image: A sign with a biohazard symbol

Description automatically generated]
	რომბის ქვედა კუთხეში ნიშნის ქვედა ნახევარში შესაძლებელია წარწერა „ინფექციური ნივთიერება“ ან/და „დაზიანების ან დაღვრის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ეცნობოს ჯანმრთელობის დაცვის ორგანოებს“.

	საშიშროების კლასი 7: რადიოაქტიური მასალები

	7A
	კატეგორია I – თეთრი
	სამყურა: შავი
	თეთრი
	7 
(შავი)
	[image: A warning sign with a radiation symbol

Description automatically generated]
	ტექსტი (სავალდებულოა) შავი ფერით, ქვედა კუთხეში, ნიშნის ქვედა ნახევარში: „RADIOACTIVE“
(რადიოაქტიური) 
„CONTENTS…“
(შემცველობა...)
„ACTIVITY…“;
(აქტიურობა...)
წითელი ვერტიკალური ზოლი უნდა მიჰყვებოდეს სიტყვას:
„RADIOACTIVE“.

	7B
	კატეგორია II – ყვითელი
	სამყურა: შავი
	ზედა ნახევარი
ყვითელი თეთრი კონტურით, ქვედა ნახევარი თეთრი
	7 
(შავი)
	[image: A yellow and black warning sign

Description automatically generated]
	ტექსტი (სავალდებულოა) შავი ფერით, ქვედა კუთხეში, ნიშნის ქვედა ნახევარში: „RADIOACTIVE“
(რადიოაქტიური) 
„CONTENTS…“
(შემცველობა...)
„ACTIVITY…“;
(აქტიურობა...)
შავ მართკუთხედში: „TRANSPORT INDEX“; 
(სატრანსპორტო ინდექსი)
ორი წითელი ვერტიკალური ზოლი უნდა მიჰყვებოდეს სიტყვას:
„RADIOACTIVE“.

	7C
	კატეგორია III – ყვითელი
	სამყურა: შავი
	ზედა ნახევარი
ყვითელი თეთრი კონტურით, ქვედა ნახევარი თეთრი
	7 
(შავი)
	[image: A yellow and black warning sign

Description automatically generated]
	ტექსტი (სავალდებულოა) შავი ფერით, ქვედა კუთხეში, ნიშნის ქვედა ნახევარში: „RADIOACTIVE“
(რადიოაქტიური) 
„CONTENTS…“
(შემცველობა...)
„ACTIVITY…“;
(აქტიურობა...)
შავ მართკუთხედში: „TRANSPORT INDEX“; 
(სატრანსპორტო ინდექსი)
სამი წითელი ვერტიკალური ზოლი უნდა მიჰყვებოდეს სიტყვას:
„RADIOACTIVE“.

	7E
	ხლეჩადი მასალა
	-
	თეთრი
	7 
(შავი)
	[image: A diamond shaped sign with black lines

Description automatically generated]
	ტექსტი (სავალდებულოა) შავი ფერით, ნიშნის ზედა ნახევარში:
„FISSILE“
(ხლეჩადი).
ნიშნის ქვედა ნახევარში შავ მართკუთხედში: „CRITICALITY SAFETY INDEX“
(უსაფრთხოების ინდექსი კრიტიკულობაზე).

	ნიშნის
№
	ქვეკლასი ან კატეგორია
	სიმბოლო და სიმბოლოს ფერი
	ფონი
	ფიგურა ქვედა კუთხეში (და გამოსახულების ფერი)
	ნიშნის ნიმუში
	წარწერა

	საშიშროების კლასი 8: კოროზიული ნივთიერებები

	8
	-
	ორი სინჯარიდან გადმოსასხმელი სითხეები, რომლებიც აზიანებენ ხელს ან ლითონს: შავი
	ზედა ნაწილი თეთრი, ქვედა ნაწილი შავი თეთრი
კონტურით
	8
(თეთრი)
	[image: A warning sign with a sign

Description automatically generated with medium confidence]
	-

	საშიშროების კლასი 9: სხვა სახიფათო ნივთიერებები და ნაკეთობები

	9
	-
	ზედა ნახევარში შვიდი ვერტიკალური შავი ზოლი
	თეთრი
	9 
ქვედა კუთხეში ხაზგასმული
(შავი)
	[image: A black and white sign with lines

Description automatically generated]
	-

	9A
	-
	ზედა ნახევარში შვიდი ვერტიკალური შავი ზოლი, ქვედა ნახევარში ბატარეის ჯგუფი, ერთ-ერთი რომელიც დაზიანებულია და მისგან გამოდის ალი
	თეთრი
	9 
ქვედა კუთხეში ხაზგასმული
(შავი)
	[image: A black and white sign with a graphic design

Description automatically generated]
	-



დანართი IX

ნარინჯისფერი ტაბლო
საშიშროების საიდენტიფიკაციო ნომრისა და გაეროს ნომრის აღნიშვნით
      30 სმ
10სმ

 
    საშიშროების33
40 სმ
1088

    საიდენტიფიკაციო 
    ნომერი (2 ან 3 ციფრი,
    რომელთა წინაც 
    შესაბამის შემთხვევებში 10სმ

    ემატება ასო „X“) 




    გაეროს ნომერი (4 ციფრი)






ფონი − ნარინჯისფერი.
კონტური, ჰორიზონტალური ხაზი და ციფრები − 15მმ სისქის, შავი ფერის.
თითოეული ზომისთვის, რომელიც აღნიშნულია ნიმუშზე განიხილება ± 10% დაშვება.
როდესაც ნარინჯისფერი ტაბლო ან ალტერნატიული მარკირება, RID-ის 5.3.2.2.1 ქვეპუნქტის შესაბამისად, დამაგრებულია დასაკეც პანელებზე, ისინი უნდა დამზადდეს და მიმაგრდეს ისე, რომ გადაზიდვის დროს ან არ დაიკეცოს, ან დამჭერისგან არ მოეშვას (განსაკუთრებით ზემოქმედების ან გაუფრთხილებლობითი ქმედების შედეგად).

შენიშვნა: 2-9 კლასის ნივთიერებებისთვის საშიშროების აღმნიშვნელი ნომერი შედგება ორი ან სამი ციფრისგან, რომლებიც აღნიშნავენ შემდეგ საფრთხეებს:
2 − აირის ემისია წნევის ან ქიმიური რეაქციის გამო;
3 − სითხეების (ორთქლების) და აირების ან თვითთბობადი სითხის აალებადობა;
4 − მყარი ნივთიერებების ან თვითთბობადი მყარი ნივთიერებების აალებადობა;
5 − ჟანგვადობის (წვის გამაძლიერებლის) ეფექტი;
6 − ტოქსიკურობა ან ინფექციის რისკი;
7 − რადიოაქტიურობა;
8 − კოროზიულობა;
9 − თვითნებური ძლიერი რეაქციის რისკი.
თუ საშიშროების საიდენტიფიკაციო ნომერს წინ ასო „X“ უსწრებს, ეს ნიშნავს, რომ ნივთიერება საშიშ რეაქციაში შედის წყალთან. ასეთ ნივთიერებებთან, წყლის გამოყენება მხოლოდ ექსპერტების დასტურის შემდეგ შეიძლება.
	ნაწილი
			აღწერა
	ცისტერნის კოდი

	1
	ცისტერნის ტიპი
	L = ცისტერნა, თხევადი ნივთიერებებისთვის (გადასაზიდად გადაცემული სითხეები ან მყარი ტვირთი გამდნარ მდგომარეობაში);
S = ცისტერნა, მყარი ნივთიერებებისთვის (ფხვიერი ან გრანულირებული).

	2
	საანგარიშო დატვირთვა
	G = RID-ის 6.8.2.1.14 ქვეპუნქტის საერთო მოთხოვნების თანახმად მინიმალური საანგარიშო დატვირთვა; ან 1.5; 2.65; 4; 10; 15 ან 21 = მინიმალური საანგარიშო დატვირთვა ბარებში (იხ. RID-ის 6.8.2.1.14 ქვეპუნქტი).

	3
	ღიობები
(იხ. RID-ის 6.8.2.2 ქვეპუნქტი)
	A = ცისტერნა ძირზე შესავსები ან ძირზე დასაცლელი ღიობებითა და 2 ჩამკეტით;
B = ცისტერნა ძირზე შესავსები ან ძირზე დასაცლელი ღიობებითა და 3 ჩამკეტით;
C = ცისტერნა თავზე შესავსები და დასაცლელი ღიობებით, მხოლოდ სითხის ზედაპირის ქვემოთ არსებული გასაწმენდი ღიობებით;
D = ცისტერნა თავზე შესავსები და დასაცლელი ღიობებით, სითხის ზედაპირის ქვემოთ ღიობის გარეშე.

	4
	უსაფრთხოების სარქველები/მოწყობილობები
	V = RID-ის 6.8.2.2.6. ქვეპუნქტის თანახმად ცისტერნა სასუნთქი მოწყობილობით, მაგრამ ცეხლმაქრის გარეშე; ან ცისტერნა, რომელიც არ არის რეზისტენტული აფეთქებისას გამოწვეული დამრტყმელი წნევის მიმართ.
F = RID-ის 6.8.2.2.6 ქვეპუნქტის თანახმად ცისტერნა სასუნთქი მოწყობილობით, რომელიც აღჭურვილია ცეცხლის გავრცელებისგან დამცავი მოწყობილობით; ან აფეთქებისას გამოწვეული დამრტყმელი წნევის მიმართ რეზისტენტული ცისტერნა;
N = RID-ის 6.8.2.2.6. ქვეპუნქტის თანახმად ცისტერნა სავენტილაციო სისტემის გარეშე, რომელიც ჰერმეტულად არ იხურება;
H = ჰერმეტულად დახურული ცისტერნა (იხ. RID-ის 1.2.1 პუნქტი).


დანართი X
ცხრილი N1
ცისტერნის კოდირების შიფრები (RID-ის 4.3.4.1.1 პუნქტი): (3-9 კლასებისათვის)


	ნაწილი
	აღწერა
	ცისტერნის კოდი

	1
	ცისტერნის, ვაგონ- ბატარეის ან MEGC- ის ტიპები
	C = ცისტერნა, ვაგონ-ბატარეა, ან MEGC შეკუმშული აირებისთვის;
P = ცისტერნა, ვაგონ-ბატარეა, ან MEGC გათხევადებული ან გაზავებული აირებისთვის;
R = ცისტერნა გაციებული გათხევადებული აირებისთვის.

	2
	საანგარიშო დატვირთვა
	x = RID-ის 4.3.3.2.5 ქვეპუნქტში მოცემული ცხრილის თანახმად მინიმალური გამოსაცდელი დატვირთვის შესაბამისი მოცულობა; ან
22 = მინიმალური საანგარიშო დატვირთვა ბარებში.

	3
	ღიობები
(იხ. RID-ის 6.8.2.2 და 6.8.3.2 ქვეპუნქტები)
	B = ცისტერნა ძირზე შესავსები ან დასაცლელი ღიობებითა და 3 ჩამკეტით; ან ვაგონ-ბატარეა ან MEGC სითხის ზედაპირის ქვემოთ ღიობით ან შეკუმშული აირებისთვის;
C = ცისტერნა თავზე შესავსები ან დასაცლელი ღიობითა და 3 ჩამკეტით, მხოლოდ სითხის ზედაპირის ქვემოთ არსებული გასაწმენდი ღიობით;
D = ცისტერნა თავზე შესავსები ან დასაცლელი ღიობითა და 3 ჩამკეტით; ან ვაგონ-ბატარეა ან MEGC, სითხის ზედაპირის ქვემოთ ღიობის გარეშე.

	4
	უსაფრთხოების სარქველები/მოწყობილობები
	N = ცისტერნა, ვაგონ-ბატარეა ან MEGC უსაფრთხოების სარქველებით, RID-ის 6.8.3.2.9 ან 6.8.3.2.10 ქვეპუნქტების შესაბამისად, რომელიც არ არის ჰერმეტულად დახურული;
H = ჰერმეტულად დახურული ცისტერნა, ვაგონ-ბატარეა ან MEGC (იხ. RID-ის 1.2.1 პუნქტი).


ცხრილი N2

ცისტერნის კოდირების შიფრები (RID-ის 4.3.3.1.1 ქვეპუნქტი): (მე-2 კლასისათვის)

დანართი XI
სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის დროს დამდგარი შემთხვევების შესახებ ანგარიშის ფორმა RID-ის 1.8.5.4 ქვეპუნქტის შესაბამისად

	სარკინიგზო საწარმო/გადამზიდველი: 
	

	რკინიგზის ინფრასტრუქტურის მენეჯერი:
	

	მისამართი:
	

	საკონტაქტო სახელი:
	

	ტელეფონი:
	

	პოზიცია:
	



	1. შემთხვევის დრო და ადგილი

	
რიცხვი „---------” თვე ,,--------” წელი: ,,-------------- “ დრო: ,,--------------------„ 

	
სადგური 

სამანევრო/მახარისხებელი სადგური/ეზო 

დატვირთვის/გადმოტვირთვის/გადატვირთვის ადგილი

გადასარბენი

ხაზის აღწერილობა: ---------------------------------------------------------------------------------------------

კილომეტრაჟი: ---------------------------------------------------------------------------------------------------


	2. ტოპოგრაფია

	
ქანობი

გვირაბი

ხიდი/გზაგამტარი

სარკინიგზო გადასასვლელი


	3. მეტეოროლოგიური პირობები

	წვიმა

თოვლი

ყინვა

ნისლი

ჭექა-ქუხილი

ქარიშხალი

სხვა
 
 ტემპერატურა: ________°C


	4. შემთხვევის აღწერილობა

	 
რელსიდან აცდენა
 
შეჯახება

გადაბრუნება

ხანძარი

აფეთქება

ტვირთის დანაკარგი

ტექნიკური წუნი

 შემთხვევის დამატებითი აღწერა: ---------------------------------------------------------------------------
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

	5. სახიფათო ტვირთების არსებობის შემთხვევაში

	გაეროს ნომერი(1)
	კლასი
	შეფუთვის ჯგუფი
	გამოთავისუფლებული პროდუქტის საანგარიშო რაოდენობა (კგ ან ლ)(2)
	ტვირთის შემაკავებელი საშუალებები (3)
	ტვირთის შემაკავებელი საშუალებების მასალა
	ტვირთის შემაკავებელი საშუალებების დაზიანების ტიპი (4)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(1) იმ სახიფათო ტვირთებისთვის, რომელთაც მინიჭებული აქვთ ერთობლივი ჩანაწერი, რაზეც ვრცელდება სპეციალური 274-ე პირობა, მითითებული უნდა იყოს ასევე ტექნიკური დასახელება. 
	(2) მე-7 კლასისთვის რაოდენობა მიუთითეთ 22-ე მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა” ქვეპუნქტის მიხედვით.


	(3) მიუთითეთ შესაბამისი ნომერი
1 შეფუთვა
2 ნაყარი ტვირთის საშუალო ტვირთამწეობის კონტეინერი (IBC)
3 მსხვილგაბარიტიანი ტარა
4 პატარა კონტეინერი
5 ვაგონი
6 სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალება
7 ვაგონი-ცისტერნა
8 ავტოცისტერნა
9 ვაგონი-ბატარეა
10 სატრანსპორტო საშუალება-ბატარეა
11 ვაგონი მოსახსნელი ცისტერნებით
12 მოსახსნელი ცისტერნა
13 დიდი კონტეინერი
14 კონტეინერი-ცისტერნა
15 მრავალელემენტიანი აირის კონტეინერი (MEGC)
16 გადასატანი ცისტერნა
17 ფეთქებადი ნივთიერებების მობილური დანადგარი (MEMU)
18 განსაკუთრებით დიდი ტევადობის კონტეინერი-ცისტერნა

	(4) მიუთითეთ შესაბამისი ნომერი
1. დანაკარგი
2. ხანძარი
3. აფეთქება
4. კონსტრუქციის დაზიანება

	6. შემთხვევის გამომწვევი მიზეზი (თუ ზუსტად ცნობილია)

	 
ტექნიკური წუნი
 
არასწორი დატვირთვა/დამაგრება 
 
ექსპლუატაციური მიზეზი (სარკინიგზო ოპერირება)

სხვა: ______________________________________________




	7. შემთხვევის შედეგები

	ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება ან/და გარდაცვალება:
 გარდაცვლილი (რაოდენობა: _________ )
 დაშავებული (რაოდენობა: ___________ )

 პროდუქტის დანაკარგი (გამოთავისუფლება):

 დიახ
 
არა

პროდუქტის დაკარგვის გარდაუვალი რისკი
მატერიალური/გარემოს ზიანი:

ზიანის ოდენობა ≤ 50,000 ევრო (ექვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში)

ზიანის ოდენობა > 50,000 ევრო (ექვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში)

უწყებების ჩართულობა:

დიახ ადამიანების ევაკუაცია არანაკლებ სამი საათის ხანგრძლივობით;
 
  საზოგადოებრივი მოძრაობის მარშრუტის დაკეტვა არანაკლებ სამი საათის ხანგრძლივობით.
	
არა
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