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დანართი II. ეტიკეტი
1. სივრცის გამათბობლები 
1.1. ეტიკეტი 1
1.1.1. ბოილერის სივრცის გამათბობლის ეტიკეტი, რომელიც კლასიფიცირდება სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასში A++-დან G-ს ჩათვლით
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ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:
I. მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი;
II. მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი;
III. სივრცის გათბობის ფუნქცია;
IV. I დანართის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასი; ბოილერის სივრცის გამათბობლის სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასის შესახებ ინფორმაციის შემცველი ისრის თავი მოთავსებული უნდა იყოს იმავე სიმაღლეზე, როგორც იმ ისრის თავი, რომელზეც დატანილია ინფორმაცია შესაბამისი ენერგოეფექტურობის კლასის შესახებ;
V. ნომინალური სითბოს მოცულობა, გამოხატული კვტ-ში, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე; 

VI. ხმის სიმძლავრის დონე LWA შენობაში, გამოხატული დეციბელში, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე; 

ბ) ბოილერის სივრცის გამათბობლის ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის მე-5 პუნქტს.
1.1.2. კოგენერაციის სივრცის გამათბობლის ეტიკეტი, რომელიც კლასიფიცირდება სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასში A++-დან G-ს ჩათვლით
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ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:
I. მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი;
 II. მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი;
 III. სივრცის გათბობის ფუნქცია;
 IV. I დანართის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასი;  კოგენერაციის სივრცის გამათბობლის სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასის შესახებ ინფორმაციის შემცველი ისრის თავი მოთავსებული უნდა იყოს იმავე სიმაღლეზე, როგორც იმ ისრის თავი, რომელზეც დატანილია ინფორმაცია შესაბამისი ენერგოეფექტურობის კლასის შესახებ;
V. ნომინალური სითბოს მოცულობა, მათ შორის, ნებისმიერი დამატებითი გამათბობლის ნომინალური სითბოს მოცულობა, გამოხატული კვტ-ში, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე; 
VI. ხმის სიმძლავრის დონე LWA შენობაში, გამოხატული დეციბელში, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე; 

VII. დამატებითი ელექტროენერგიის გენერაციის ფუნქცია.
ბ) კოგენერაციის სივრცის გამათბობლის ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის მე-6 პუნქტს.
1.1.3 თბური ტუმბოს სივრცის გამათბობლების ეტიკეტი, გარდა დაბალი ტემპერატურის თბური ტუმბოებისა, რომელიც კლასიფიცირდება სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასში A++-დან G-მდე
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ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:
I. მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი;
II. მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი;
III. სივრცის გათბობის ფუნქცია, შესაბამისად, საშუალო და დაბალი ტემპერატურის გამოყენებისათვის;

IV. სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასი საშუალო კლიმატურ პირობებში, შესაბამისად, საშუალო და დაბალი ტემპერატურის გამოყენებისთვის, რაც განისაზღვრება I დანართის პირველი პუნქტის შესაბამისად; საშუალო და დაბალი ტემპერატურის გამოყენებისთვის განკუთვნილი თბური ტუმბოს სივრცის გამათბობლის სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასის შესახებ ინფორმაციის შემცველი ისრის თავი მოთავსებული უნდა იყოს იმავე სიმაღლეზე, როგორც იმ ისრის თავი, რომელზეც დატანილია ინფორმაცია შესაბამისი ენერგოეფექტურობის კლასის შესახებ;

V. ნომინალური სითბოს მოცულობა, მათ შორის, ნებისმიერი დამატებითი გამათბობლის ნომინალური სითბოს მოცულობა, გამოხატული კვტ-ში, საშუალო, უფრო ცივ და უფრო თბილ კლიმატურ პირობებში, შესაბამისად საშუალო და დაბალი ტემპერატურის გამოყენებისთვის, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე; 

VI. ხმის სიმძლავრის დონე LWA, შენობაში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და გარეთ, გამოხატული დეციბელში, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე. 
ბ) თბური ტუმბოს სივრცის გამათბობლების ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის მე-7 პუნქტს.
1.1.4. დაბალი ტემპერატურის თბური ტუმბოების ეტიკეტი, რომელიც კლასიფიცირდება სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასში A++-დან G-მდე 
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ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:
I. მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი;
II. მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი;
III. სივრცის გათბობის ფუნქცია, დაბალი ტემპერატურის გამოყენებისთვის;
IV. I დანართის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასი კლიმატის საშუალო პირობებში;  დაბალი ტემპერატურის თბური ტუმბოს სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასის შესახებ ინფორმაციის შემცველი ისრის თავი მოთავსებული უნდა იყოს იმავე სიმაღლეზე, როგორც იმ ისრის თავი, რომელზეც დატანილია ინფორმაცია შესაბამისი ენერგოეფექტურობის კლასის შესახებ;
V. ნომინალური სითბოს მოცულობა, მათ შორის, ნებისმიერი დამატებითი გამათბობლის ნომინალური სითბოს მოცულობა, გამოხატული კვტ-ში, საშუალო, უფრო ცივ და უფრო თბილ კლიმატურ პირობებში, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე; 
VI. ხმის სიმძლავრის დონე LWA, შენობაში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და გარეთ, გამოხატული დეციბელში, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე.
ბ) დაბალი ტემპერატურის თბური ტუმბოების ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის მე-8 პუნქტს. 
1.2. ეტიკეტი 2

1.2.1. ბოილერის სივრცის გამათბობლების ეტიკეტი, რომლებიც კლასიფიცირდება სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასში A+++-დან D-ს ჩათვლით
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ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის პირველი პუნქტის 1.1.1(ა) ქვეპუნქტში ჩამოთვლილი ინფორმაცია. 

ბ) ბოილერის სივრცის გამათბობლების ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის მე-5 პუნქტს.

1.2.2. კოგენერაციის სივრცის გამათბობლების ეტიკეტი, რომლებიც კლასიფიცირდება სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასში A+++-დან D-ს ჩათვლით
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ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის პირველი პუნქტის 1.1.2(ა) ქვეპუნქტში ჩამოთვლილი ინფორმაცია; 

ბ) კოგენერაციის სივრცის გამათბობლების ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის მე-6 პუნქტს. 

1.2.3. თბური ტუმბოს სივრცის გამათბობლების ეტიკეტი, გარდა დაბალი ტემპერატურის თბური ტუმბოებისა, რომელიც კლასიფიცირდება სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასში A+++-დან D-მდე.
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ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის პირველი პუნქტის 1.1.3(ა) ქვეპუნქტში ჩამოთვლილი ინფორმაცია; 

ბ) თბური ტუმბოს სივრცის გამათბობლების ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის მე-7 პუნქტს.

1.2.4. დაბალი ტემპერატურის თბური ტუმბოების ეტიკეტი, რომელიც კლასიფიცირდება სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასში A+++-დან D-მდე. 
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ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის პირველი პუნქტის 1.1.4(ა) ქვეპუნქტში ჩამოთვლილი ინფორმაცია; 

ბ) დაბალი ტემპერატურის თბური ტუმბოების ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის მე-8 პუნქტს.
2. კომბინირებული გამათბობლები

2.1. ეტიკეტი 1

2.1.1 ბოილერის კომბინირებული გამათბობლების ეტიკეტი, რომელიც კლასიფიცირდება სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასში A++-დან G-ს ჩათვლით და წყლის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასში A-დან  G-ს ჩათვლით. 
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ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:

 I. მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი;

II. მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი;

III. სივრცის გათბობისა და წყლის გათბობის ფუნქცია, რომელიც მოიცავს დეკლარირებული დატვირთვის პროფილს, აღნიშნულს შესაბამისი ასოთი,  VI  დანართის მე-15 ცხრილის შესაბამისად; 

IV. I დანართის პირველი და მე-2 პუნქტებით განსაზღვრული სეზონური სივრცის გათბობის და წყლის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასები; ბოილერის კომბინირებული გამათბობლის სეზონური სივრცის გათბობის და წყლის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასის შესახებ ინფორმაციის შემცველი ისრის თავი მოთავსებული უნდა იყოს იმავე სიმაღლეზე, როგორც იმ ისრის თავი, რომელზეც დატანილია ინფორმაცია შესაბამისი ენერგოეფექტურობის კლასის შესახებ;

V. ნომინალური სითბოს მოცულობა, გამოხატული კვტ-ში, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე; 

VI. ხმის სიმძლავრის დონე LWA შენობაში, გამოხატული დეციბელში, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე; 

VII. ბოილერის კომბინირებული გამათბობლებისთვის, რომლებსაც შეუძლია მუშაობა მხოლოდ არაპიკურ საათებში, ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის მე-9 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის  მე-10 აღნიშვნით გათვალისწინებული პიქტოგრამა შეიძლება დაემატოს.   
ბ) ბოილერის კომბინირებული გამათბობლების ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის მე-9 პუნქტს

2.1.2. თბური ტუმბოს კომბინირებული გამათბობლების ეტიკეტი, რომელიც კლასიფიცირდება სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასში A++-დან G-მდე და   წყლის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასში A-დან  G-მდე  
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ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:

I. მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი;

II. მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი;

III. სივრცის გათბობის ფუნქცია, საშუალო ტემპერატურის გამოყენებისთვის და წყლის გათბობის ფუნქცია, რომელიც მოიცავს დეკლარირებული დატვირთვის პროფილს, აღნიშნული შესაბამისი ასოთი,  VI  დანართის მე-15 ცხრილის შესაბამისად; 

IV. სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასი საშუალო ტემპერატურის გამოყენებისთვის საშუალო კლიმატურ პირობებში და წყლის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასი საშუალო კლიმატურ პირობებში, განსაზღვრული I დანართის პირველი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად;  თბური ტუმბოს კომბინირებული გამათბობლის სეზონური სივრცის გათბობის და წყლის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასის შესახებ ინფორმაციის შემცველი ისრის თავი მოთავსებული უნდა იყოს იმავე სიმაღლეზე, როგორც იმ ისრის თავი, რომელზეც დატანილია ინფორმაცია შესაბამისი ენერგოეფექტურობის კლასის შესახებ;

V. ნომინალური სითბოს მოცულობა, რომელიც მოიცავს ნებისმიერი დამატებითი გამათბობლის ნომინალურ სითბოს მოცულობას, გამოხატული კვტ-ში, საშუალო, უფრო ცივ და უფრო თბილ კლიმატურ პირობებში, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე; 

VI. ხმის სიმძლავრის დონე LWA, შენობაში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და გარეთ, გამოხატული დეციბელში, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე. 

VII. თბური ტუმბოს კომბინირებული გამათბობლის შემთხვევაში, რომელიც მუშაობს მხოლოდ არაპიკურ საათებში, ამ დანართის მე-10 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის მე-11 აღნიშვნით გათვალისწინებული პიქტოგრამა შეიძლება დაემატოს. 

ბ) თბური ტუმბოს კომბინირებული გამათბობლების ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის მე-10 პუნქტს. 

2.2 ეტიკეტი 2

2.2.1. ბოილერის კომბინირებული გამათბობლების ეტიკეტი, რომლებიც კლასიფიცირდება სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასში A+++-დან D-ს ჩათვლით და   წყლის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასში A+-დან  F-ს ჩათვლით  
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ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს ამ დანართის მე-2 პუნქტის 2.1.1.(ა) ქვეპუნქტში ჩამოთვლილი ინფორმაცია. 

ბ) ბოილერის კომბინირებული გამათბობლის ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის მე-9 პუნქტს.

2.2.2 თბური ტუმბოს კომბინირებული გამათბობლების ეტიკეტი, რომლებიც კლასიფიცირდება სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასში A+++-დან D-მდე და წყლის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასში A+-დან  F-მდე  
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ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს  ამ დანართის მე-2 პუნქტის 2.1.2.(ა) ქვეპუნქტში ჩამოთვლილი ინფორმაცია;

ბ) თბური ტუმბოს კომბინირებული გამათბობლის ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის მე-10 პუნქტს.
3) სივრცის გამათბობლის, ტემპერატურის მარეგულირებლის და მზის პანელის კომპლექტების ეტიკეტი

სივრცის გამათბობლის, ტემპერატურის მარეგულირებლის და მზის პანელის კომპლექტების ეტიკეტი, რომლებიც კლასიფიცირდება სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასში A+++-დან G-ს ჩათვლით 
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ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:
 I. დილერის ან/და მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი;
 II. დილერის ან/და მიმწოდებლის მოდელ(ებ)ის იდენტიფიკატორი;
III. სივრცის გათბობის ფუნქცია;
IV. I დანართის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სივრცის გამათბობლის სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასი; 
V. მითითება, შეიძლება თუ არა მზის შემკრები მოწყობილობა, ცხელი წყლის შემნახველი ავზი, ტემპერატურის მარეგულირებელი ან/და დამატებითი სივრცის გამათბობელი იყოს სივრცის გამათბობლის, ტემპერატურის მარეგულირებლის და მზის პანელის კომპლექტის ნაწილი;

VI. სივრცის გამათბობლის, ტემპერატურის მარეგულირებლის და მზის პანელის კომპლექტის სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასი, განსაზღვრული ტექნიკური რეგლამენტის  დანართი III-ის მე-14 პუნქტის შესაბამისად; სივრცის გამათბობლის, ტემპერატურის მარეგულირებლის და მზის პანელის კომპლექტის სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასის შესახებ ინფორმაციის შემცველი ისრის თავი მოთავსებული უნდა იყოს იმავე სიმაღლეზე, როგორც იმ ისრის თავი, რომელზეც დატანილია ინფორმაცია შესაბამისი ენერგოეფექტურობის კლასის შესახებ;

ბ) სივრცის გამათბობლის, ტემპერატურის მარეგულირებლის და მზის პანელის კომპლექტის ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის მე-11   პუნქტს. სივრცის გამათბობლის, ტემპერატურის მარეგულირებლის და მზის პანელის კომპლექტისთვის, რომელიც კლასიფიცირდება სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასში A+++-დან D-ს ჩათვლით, ბოლო კლასები E-დან G-ს ჩათვლით A+++-დან G-ს ჩათვლით სკალაზე შეიძლება გამოტოვებულ იქნეს. 

4) კომბინირებული გამათბობლის, ტემპერატურის მარეგულირებლის და მზის პანელის კომპლექტების ეტიკეტი

კომბინირებული სივრცის გამათბობლის, ტემპერატურის მარეგულირებლის და მზის პანელის კომპლექტების ეტიკეტი, რომლებიც კლასიფიცირდება სეზონური სივრცის გათბობის და  წყლის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასში A+++-დან G-ს ჩათვლით  
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ა) ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:
I. დილერის ან/და მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი;
II. დილერის ან/და მიმწოდებლის მოდელ(ებ)ის იდენტიფიკატორი;
III. სივრცის გათბობის და წყლის გათბობის ფუნქცია, მათ შორის განსაზღვრული დატვირთვის პროფილი, რომელიც ამ ტექნიკური რეგლამენტის VI დანართის მე-15 ცხრილში გამოხატულია შესაბამისი ასოთი; 
IV. ამ ტექნიკური რეგლამენტის I დანართის პირველი და მე-2 პუნქტებით განსაზღვრული კომბინირებული გამათბობლის სეზონური სივრცის გათბობის და წყლის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასები; 
V. მითითება, შეიძლება თუ არა მზის შემკრები მოწყობილობა, ცხელი წყლის შემნახველი ავზი, ტემპერატურის მარეგულირებელი ან/და დამატებითი სივრცის გამათბობელი იყოს კომბინირებული გამათბობლის, ტემპერატურის მარეგულირებლის და მზის პანელის კომპლექტის ნაწილი;

VI. კომბინირებული გამათბობლის, ტემპერატურის მარეგულირებლის და მზის პანელის კომპლექტის სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასი, განსაზღვრული ტექნიკური რეგლამენტის დანართი III-ის  მე-15 პუნქტის შესაბამისად; კომბინირებული გამათბობლის, ტემპერატურის მარეგულირებლის და მზის პანელის კომპლექტის სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასის შესახებ ინფორმაციის შემცველი ისრის თავი მოთავსებული უნდა იყოს იმავე სიმაღლეზე, როგორც იმ ისრის თავი, რომელზეც დატანილია ინფორმაცია შესაბამისი ენერგოეფექტურობის კლასის შესახებ;

VII. კომბინირებული გამათბობლის, ტემპერატურის მარეგულირებლის და მზის პანელის კომპლექტის წყლის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასი, ამ ტექნიკური რეგლამენტის დანართი III-ის მე-15 პუნქტის შესაბამისად; კომბინირებული გამათბობლის, ტემპერატურის მარეგულირებლის და მზის პანელის კომპლექტის წყლის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასის შესახებ ინფორმაციის შემცველი ისრის თავი მოთავსებული უნდა იყოს იმავე სიმაღლეზე, როგორც იმ ისრის თავი, რომელზეც დატანილია ინფორმაცია შესაბამისი ენერგოეფექტურობის კლასის შესახებ;

ბ) კომბინირებული გამათბობლის, ტემპერატურის მარეგულირებლის და მზის პანელის კომპლექტის ეტიკეტის დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკური რეგლამენტის ამ დანართის მე-12 პუნქტს. კომბინირებული გამათბობლის, ტემპერატურის მარეგულირებლის და მზის პანელის კომპლექტისთვის, რომლებიც კლასიფიცირდება სეზონური სივრცის გათბობის ან/და წყლის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასში A+++-დან D-ს ჩათვლით, ბოლო კლასები E-დან G-ს ჩათვლით A+++-დან G-ს ჩათვლით სკალაზე შეიძლება გამოტოვებული იქნეს. 

5) ეტიკეტის დიზაინი
 ბოილერის სივრცის გამათბობლების ეტიკეტს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დიზაინი:
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ამასთან:

ა) ეტიკეტი უნდა იყოს არანაკლებ 105 მმ-ის სიგანის და 200 მმ სიმაღლის. როდესაც ეტიკეტი დაბეჭდილია უფრო დიდი ფორმატით, მისი შინაარსი მაინც უნდა დარჩეს ზემოთ მოცემული სპეციფიკაციების პროპორციული. 
ბ) ფონი უნდა იყოს თეთრი.  

გ) ფერები უნდა იყოს ფირუზისფერი, მეწამული, ყვითელი და შავი (CMYK) შემდეგი მაგალითის შესაბამისად: 00-70-X-00: 0% ფირუზისფერი, 70 % მეწამული, 100 % ყვითელი, 0% შავი;

დ) ეტიკეტი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნას (რიცხვები მიესადაგება ზემოთ მოცემულ სურათს):

❶ ეტიკეტის კიდეები: 4 pt – ფერი: ფირუზისფერი 100% - მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

❷ენერგიის ეტიკეტი: ფერი: X-00-00-00. პიქტოგრამა, როგორც სურათზეა ნაჩვენები: ენერგიის ეტიკეტი: სიგანე: 86 მმ, სიმაღლე: 17 მმ.

❸ ქველოგოების კიდე: 1 pt  - ფერი: ფირუზისფერი 100%, სიგრძე: 86 მმ.

❹ სივრცის გათბობის ფუნქცია:

· პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები.

❺ A++-G და A+++-D სკალები, შესაბამისად:

· ისარი:  სიმაღლე: 5 მმ, დაშორება: 1.3 მმ - ფერები:
· უმაღლესი კლასი: X-00-X-00,

· მეორე კლასი: 70-00-X-00,

· მესამე კლასი 30-00-X-00,

· მეოთხე კლასი: 00-00-X-00,

· მეხუთე კლასი: 00-30-X-00,

· მეექვსე კლასი: 00-70-X-00,

· მეშვიდე კლასი: 00-X-X-00,

· მერვე კლასი: 00-X-X-00,

· ბოლო კლასი: 00- X - X -00. 

· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 14 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე. 

· ისარი:  სიმაღლე: 7 მმ, დაშორება: 1 მმ - ფერები:
· უმაღლესი კლასი: X-00-X-00,

· მეორე კლასი: 70-00-X-00,

· მესამე კლასი 30-00-X-00,

· მეოთხე კლასი: 00-00-X-00,

· მეხუთე კლასი: 00-30-X-00,

· მეექვსე კლასი: 00-70-X-00,

· ბოლო კლასი: 00- X - X -00. 

· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 16 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე. 

❻ სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასი:

· ისარი: სიგანე: 22 მმ, სიმაღლე 12 მმ, 100 % შავი.
· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 24 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები:ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე.
❼ ხმის სიმძლავრის დონე, შიგნით:

· პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები.

· კიდე: 2pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ,

· მნიშვნელობა „YZ”: „Calibri”, მუქი შრიფტი 20 pt, 100% შავი, 

· ტექსტი “დბ”: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტი 15 pt, 100% შავი.

❽ ნომინალური სითბოს მოცულობა:  
· კიდე: 2 pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ. 

· მნიშვნელობა „YZ”: Calibri“, მუქი შრიფტი 45 pt, 100% შავი; 

· ტექსტი „კვტ“: „BPG Mrgvlovani Caps 2010“, ჩვეულებრივი შრიფტი 30 pt, 100% შავი;

❾ რეგლამენტის ნომერი: 

· ტექსტი: „Verdana“, მუქი შრიფტი 10 pt;

❿ მიმწოდებლის სახელი ან სავაჭრო ნიშანი.

⓫ მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი.

მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი და მოდელის იდენტიფიკატორი უნდა განთავსდეს 86 X 12 მმ ფორმატში.

6) კოგენერაციის სივრცის გამათბობლის ეტიკეტს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დიზაინი:
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ამასთან:

ა) ეტიკეტი უნდა იყოს არანაკლებ 105 მმ-ის სიგანის და 200 მმ სიმაღლის. როდესაც ეტიკეტი დაბეჭდილია უფრო დიდი ფორმატით, მისი შინაარსი მაინც უნდა დარჩეს ზემოთ მოცემული სპეციფიკაციების პროპორციული. 
ბ) ფონი უნდა იყოს თეთრი.  

გ) ფერები უნდა იყოს ფირუზისფერი, მეწამული, ყვითელი და შავი (CMYK) შემდეგი მაგალითის შესაბამისად: 00-70-X-00: 0% ფირუზისფერი, 70 % მეწამული, 100 % ყვითელი, 0% შავი;

დ) ეტიკეტი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნას (რიცხვები მიესადაგება ზემოთ მოცემულ სურათს):

❶ ეტიკეტის კიდეები: 4 pt, ფერი: ფირუზისფერი 100% - მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

❷ენერგიის ეტიკეტი: ფერი: X-00-00-00. პიქტოგრამა, როგორც სურათზეა ნაჩვენები: ენერგიის ეტიკეტი: სიგანე: 86 მმ, სიმაღლე: 17 მმ.

❸ ქველოგოების კიდე: 1 pt  - ფერი: ფირუზისფერი 100%, სიგრძე: 86 მმ.

❹ სივრცის გათბობის ფუნქცია:

· პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები.

❺ A++-G და A+++-D სკალები, შესაბამისად:

· ისარი:  სიმაღლე: 5 მმ, დაშორება: 1.3 მმ - ფერები:
· უმაღლესი კლასი: X-00-X-00,

· მეორე კლასი: 70-00-X-00,

· მესამე კლასი 30-00-X-00,

· მეოთხე კლასი: 00-00-X-00,

· მეხუთე კლასი: 00-30-X-00,

· მეექვსე კლასი: 00-70-X-00,

· მეშვიდე კლასი: 00-X-X-00,

· მერვე კლასი: 00-X-X-00,

· ბოლო კლასი: 00- X - X -00. 

· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 14 pt, დიდი ლათინური  ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები:ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე; 

· ისარი:  სიმაღლე: 7 მმ, დაშორება: 1 მმ - ფერები:
· უმაღლესი კლასი: X-00-X-00,

· მეორე კლასი: 70-00-X-00,

· მესამე კლასი 30-00-X-00,

· მეოთხე კლასი: 00-00-X-00,

· მეხუთე კლასი: 00-30-X-00,

· მეექვსე კლასი: 00-70-X-00,

· ბოლო კლასი: 00- X - X -00. 

· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 16 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე; 
❻ სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასი:

· ისარი: სიგანე: 22 მმ, სიმაღლე 12 მმ, 100 % შავი.
· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 24 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე; 

❼ ხმის სიმძლავრის დონე, შიგნით:

· პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები.

· კიდე: 2pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ,

· მნიშვნელობა „YZ”: „Calibri”, მუქი შრიფტი 20 pt, 100% შავი, 

· ტექსტი “დბ”: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტი 15 pt, 100% შავი.

❽ ნომინალური სითბოს მოცულობა:  
· კიდე: 2 pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ. 

· მნიშვნელობა „YZ”: Calibri“, მუქი შრიფტი 45 pt, 100% შავი; 

· ტექსტი „კვტ“: „BPG Mrgvlovani Caps 2010“, ჩვეულებრივი შრიფტი 30 pt, 100% შავი;

❾ ელექტროენერგიის ფუნქცია:

· პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები.

· კიდე: 2pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.
❿  რეგლამენტის ნომერი:

· ტექსტი: „Verdana“, მუქი შრიფტი 10 pt;

⓫ მიმწოდებლის სახელი ან სავაჭრო ნიშანი. 

⓬ მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი.

მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი და მოდელის იდენტიფიკატორი უნდა განთავსდეს 86 X 12 მმ ფორმატში.

7) თბური ტუმბოს სივრცის გამათბობლის ეტიკეტს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დიზაინი: 
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ამასთან:

ა) ეტიკეტი უნდა იყოს არანაკლებ 105 მმ-ის სიგანის და 200 მმ სიმაღლის. როდესაც ეტიკეტი დაბეჭდილია უფრო დიდი ფორმატით, მისი შინაარსი მაინც უნდა დარჩეს ზემოთ მოცემული სპეციფიკაციების პროპორციული; 
ბ) ფონი უნდა იყოს თეთრი;  

გ) ფერები უნდა იყოს ფირუზისფერი, მეწამული, ყვითელი და შავი (CMYK) შემდეგი მაგალითის შესაბამისად: 00-70-X-00: 0% ფირუზისფერი, 70 % მეწამული, 100 % ყვითელი, 0% შავი;

დ) ეტიკეტი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნას (რიცხვები მიესადაგება ზემოთ მოცემულ სურათს):

❶ ეტიკეტის კიდეები: 4 pt, ფერი: ფირუზისფერი 100% - მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

❷ენერგიის ეტიკეტი: ფერი: X-00-00-00. პიქტოგრამა, როგორც სურათზეა ნაჩვენები: ენერგიის ეტიკეტი: სიგანე: 86 მმ, სიმაღლე: 17 მმ.

❸ქველოგოების კიდე: 1 pt  - ფერი: ფირუზისფერი 100%, სიგრძე: 86 მმ.

❹ სივრცის გათბობის ფუნქცია:

· პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები.

❺ საშუალო და დაბალი ტემპერატურის გამოყენება: 

· ტექსტი 55 °C და 35 °C: „Calibri” ჩვეულებრივი შრიფტი 14 pt, 100% შავი.
❻ A++-G და A+++-D სკალები, შესაბამისად:

· ისარი:  სიმაღლე-სიგრძე: 5 მმ, დაშორება: 1.3 მმ - ფერები:
· უმაღლესი კლასი: X-00-X-00,

· მეორე კლასი: 70-00-X-00,

· მესამე კლასი 30-00-X-00,

· მეოთხე კლასი: 00-00-X-00,

· მეხუთე კლასი: 00-30-X-00,

· მეექვსე კლასი: 00-70-X-00,

· მეშვიდე კლასი: 00-X-X-00,

· მერვე კლასი: 00-X-X-00,

· ბოლო კლასი: 00- X - X -00. 

· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 14 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე; მინაწერი, განთავსებული ერთ ხაზზე;  

· ისარი:  სიმაღლე-სიგრძე: 7 მმ, დაშორება: 1 მმ - ფერები:
· უმაღლესი კლასი: X-00-X-00,

· მეორე კლასი: 70-00-X-00,

· მესამე კლასი 30-00-X-00,

· მეოთხე კლასი: 00-00-X-00,

· მეხუთე კლასი: 00-30-X-00,

· მეექვსე კლასი: 00-70-X-00,

· ბოლო კლასი: 00- X - X -00. 

· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 16 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე; მინაწერი, განთავსებული ერთ ხაზზე;  

❼ სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასი:

· ისარი: სიგანე: 19 მმ, სიმაღლე 12 მმ, 100 % შავი.
· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 24 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე. მინაწერი, განთავსებული ერთ ხაზზე.
❽ ხმის სიმძლავრის დონე, შიგნით (არსებობის შემთხვევაში) და გარეთ:

· პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები.

· კიდე: 2pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ,

· მნიშვნელობა „YZ”: „Calibri”, მუქი შრიფტი 20 pt, 100% შავი, 

· ტექსტი “დბ”: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტი 15 pt, 100% შავი.

❾ ნომინალური სითბოს მოცულობა:  
· კიდე: 2 pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ. 

· მნიშვნელობა „YZ”: Calibri“, მუქი შრიფტი 15 pt, 100% შავი; 

· ტექსტი „კვტ“: „BPG Mrgvlovani Caps 2010“, ჩვეულებრივი შრიფტი 15 pt, 100% შავი;

❿ რეგლამენტის ნომერი: 

· ტექსტი: „Verdana“, მუქი შრიფტი 10 pt;

⓫მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი. 
⓬  მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი.
მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი და მოდელის იდენტიფიკატორი უნდა განთავსდეს 86 X 12 მმ ფორმატში.

8) დაბალი ტემპერატურის თბური ტუმბოს ეტიკეტს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დიზაინი:
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ამასთან:

ა) ეტიკეტი უნდა იყოს არანაკლებ 105 მმ-ის სიგანის და 200 მმ სიმაღლის. როდესაც ეტიკეტი დაბეჭდილია უფრო დიდი ფორმატით, მისი შინაარსი მაინც უნდა დარჩეს ზემოთ მოცემული სპეციფიკაციების პროპორციული; 
ბ) ფონი უნდა იყოს თეთრი;  

გ) ფერები უნდა იყოს ფირუზისფერი, მეწამული, ყვითელი და შავი (CMYK) შემდეგი მაგალითის შესაბამისად: 00-70-X-00: 0% ფირუზისფერი, 70 % მეწამული, 100 % ყვითელი, 0% შავი;

დ) ეტიკეტი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნას (რიცხვები მიესადაგება ზემოთ მოცემულ სურათს):

❶ ეტიკეტის კიდეები: 4 pt, ფერი: ფირუზისფერი 100% - მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

❷ენერგიის ეტიკეტი: ფერი: X-00-00-00. პიქტოგრამა, როგორც სურათზეა ნაჩვენები: ენერგიის ეტიკეტი: სიგანე: 86 მმ, სიმაღლე: 17 მმ.

❸ ქველოგოების კიდე: 1 pt  - ფერი: ფირუზისფერი 100%, სიგრძე: 86 მმ.

❹ სივრცის გათბობის ფუნქცია:

· პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები.

❺ დაბალი ტემპერატურის გამოყენება: 

· ტექსტი 35 °C: „Calibri” ჩვეულებრივი შრიფტი 14 pt, 100% შავი.
❻A++-G და A+++-D სკალები, შესაბამისად:

· ისარი:  სიმაღლე-სიგრძე: 5 მმ, დაშორება: 1.3 მმ - ფერები:
· უმაღლესი კლასი: X-00-X-00,

· მეორე კლასი: 70-00-X-00,

· მესამე კლასი 30-00-X-00,

· მეოთხე კლასი: 00-00-X-00,

· მეხუთე კლასი: 00-30-X-00,

· მეექვსე კლასი: 00-70-X-00,

· მეშვიდე კლასი: 00-X-X-00,

· მერვე კლასი: 00-X-X-00,

· ბოლო კლასი: 00- X - X -00. 

· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 14 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე; მინაწერი, განთავსებული ერთ ხაზზე;  

· ისარი:  სიმაღლე-სიგრძე: 7 მმ, დაშორება: 1 მმ - ფერები:
· უმაღლესი კლასი: X-00-X-00,

· მეორე კლასი: 70-00-X-00,

· მესამე კლასი 30-00-X-00,

· მეოთხე კლასი: 00-00-X-00,

· მეხუთე კლასი: 00-30-X-00,

· მეექვსე კლასი: 00-70-X-00,

· ბოლო კლასი: 00- X - X -00. 

· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 16 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე;, მინაწერი, განთავსებული ერთ ხაზზე;  

 ❼  სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასი:

· ისარი: სიგანე: 22 მმ, სიმაღლე 12 მმ, 100 % შავი.
· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 24 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე; მინაწერი, განთავსებული ერთ ხაზზე;  

 ❽ ხმის სიმძლავრის დონე, შიგნით (არსებობის შემთხვევაში) და გარეთ:

· პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები.

· კიდე: 2pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ,

· მნიშვნელობა „YZ”: „Calibri”, მუქი შრიფტი 20 pt, 100% შავი, 

· ტექსტი “დბ”: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტი 15 pt, 100% შავი.

 ❾  ნომინალური სითბოს მოცულობა:  
· კიდე: 2 pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ. 

· მნიშვნელობა „YZ”: Calibri“, მუქი შრიფტი 15 pt, 100% შავი; 

· ტექსტი „კვტ“: „BPG Mrgvlovani Caps 2010“, ჩვეულებრივი შრიფტი 15 pt, 100% შავი;

 ❿  რეგლამენტის ნომერი: 

· ტექსტი: „Verdana“, მუქი შრიფტი 10 pt; 

 ⓫ მიმწოდებლის სახელი ან სავაჭრო ნიშანი. 
 ⓬ მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი.
მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი და მოდელის იდენტიფიკატორი უნდა განთავსდეს 86 X 12 მმ ფორმატში.

9)  ბოილერის კომბინირებული  გამათბობლის ეტიკეტს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დიზაინი: 
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ამასთან:

ა) ეტიკეტი უნდა იყოს არანაკლებ 105 მმ-ის სიგანის და 200 მმ სიმაღლის. როდესაც ეტიკეტი დაბეჭდილია უფრო დიდი ფორმატით, მისი შინაარსი მაინც უნდა დარჩეს ზემოთ მოცემული სპეციფიკაციების პროპორციული. 
ბ) ფონი უნდა იყოს თეთრი.  

გ) ფერები უნდა იყოს ფირუზისფერი, მეწამული, ყვითელი და შავი (CMYK) შემდეგი მაგალითის შესაბამისად: 00-70-X-00: 0% ფირუზისფერი, 70 % მეწამული, 100 % ყვითელი, 0% შავი;

დ) ეტიკეტი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნას (რიცხვები მიესადაგება ზემოთ მოცემულ სურათს):

❶ ეტიკეტის კიდეები: 4 pt, ფერი: ფირუზისფერი 100% - მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

❷ ენერგიის ეტიკეტი: ფერი: X-00-00-00. პიქტოგრამა, როგორც სურათზეა ნაჩვენები: + ენერგიის ეტიკეტი: სიგანე: 86 მმ, სიმაღლე: 17 მმ.

❸ქველოგოების კიდე: 1 pt  - ფერი: ფირუზისფერი 100%, სიგრძე: 86 მმ.
❹ სივრცის გათბობის ფუნქცია:

· პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები.

❺ წყლის გათბობის ფუნქცია: 

·  პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები, რომელიც მოიცავს დეკლარირებულ დატვირთვის პროფილს გამოხატული შესაბამისი ასოთი ამ ტექნიკური რეგლამენტის VI დანართის მე-15 ცხრილის შესაბამისად; „Calibri” ჩვეულებრივი შრიფტი 16 pt, 100% შავი.
❻ A++-G და A-G, A+++-D ან A+-F სკალები, შესაბამისად:
· ისარი:  სიმაღლე: 5 მმ, დაშორება: 1.3 მმ - ფერები:
· უმაღლესი კლასი: X-00-X-00,

· მეორე კლასი: 70-00-X-00,

· მესამე კლასი 30-00-X-00,

· მეოთხე კლასი: 00-00-X-00,

· მეხუთე კლასი: 00-30-X-00,

· მეექვსე კლასი: 00-70-X-00,

· მეშვიდე კლასი: 00-X-X-00,

· მერვე კლასი: 00-X-X-00,

· ბოლო კლასი: 00- X - X -00. 

· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 14 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე;
· ისარი:  სიმაღლე: 7 მმ, დაშორება: 1 მმ - ფერები:
· უმაღლესი კლასი: X-00-X-00,

· მეორე კლასი: 70-00-X-00,

· მესამე კლასი 30-00-X-00,

· მეოთხე კლასი: 00-00-X-00,

· მეხუთე კლასი: 00-30-X-00,

· მეექვსე კლასი: 00-70-X-00,

· ბოლო კლასი: 00- X - X -00. 

· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 16 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე.
❼ სეზონური სივრცის გათბობის და წყლის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასები:

· ისარი: სიგანე: 14 მმ, სიმაღლე 9 მმ, 100 % შავი.
· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 18 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე.
❽ ნომინალური სითბოს მოცულობა:  

· კიდე: 2 pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ. 

· მნიშვნელობა „YZ”: Calibri“, მუქი შრიფტი 37.5 pt, 100% შავი; 

· ტექსტი „კვტ“: BPG Mrgvlovani Caps 2010“, ჩვეულებრივი შრიფტი 18 pt, 100% შავი;

❾ ხმის სიმძლავრის დონე, შიგნით: 
· პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები.

· კიდე: 2pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ,

· მნიშვნელობა „YZ”: „Calibri”, მუქი შრიფტი 20 pt, 100% შავი, 

· ტექსტი “დბ”: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტი 15 pt, 100% შავი.

❿ არსებობის შემთხვევაში არაპიკური შესაბამისობა:
· პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები.

· კიდე: 2pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ,

⓫ რეგლამენტის ნომერი: 

· ტექსტი: „Verdana“, მუქი შრიფტი 10 pt; 

⓬ მიმწოდებლის სახელი ან სავაჭრო ნიშანი. 
⓭ მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი.
მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი და მოდელის იდენტიფიკატორი უნდა განთავსდეს 86 X 12 მმ ფორმატში.

10) თბური ტუმბოს კომბინირებული გამათბობლის ეტიკეტს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დიზაინი:
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ამასთან:

ა) ეტიკეტი უნდა იყოს არანაკლებ 105 მმ-ის სიგანის და 200 მმ სიმაღლის. როდესაც ეტიკეტი დაბეჭდილია უფრო დიდი ფორმატით, მისი შინაარსი მაინც უნდა დარჩეს ზემოთ მოცემული სპეციფიკაციების პროპორციული. 
ბ) ფონი უნდა იყოს თეთრი.  

გ) ფერები უნდა იყოს ფირუზისფერი, მეწამული, ყვითელი და შავი (CMYK) შემდეგი მაგალითის შესაბამისად: 00-70-X-00: 0% ფირუზისფერი, 70 % მეწამული, 100 % ყვითელი, 0% შავი;

დ) ეტიკეტი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნას (რიცხვები მიესადაგება ზემოთ მოცემულ სურათს):

❶  ეტიკეტის კიდეები: 4 pt, ფერი: ფირუზისფერი 100% - მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

❷ენერგიის ეტიკეტი: ფერი: X-00-00-00. პიქტოგრამა, როგორც სურათზეა ნაჩვენები: ენერგიის ეტიკეტი: სიგანე: 86 მმ, სიმაღლე: 17 მმ.

❸ ქველოგოების კიდე: 1 pt  - ფერი: ფირუზისფერი 100%, სიგრძე: 86 მმ.

❹  სივრცის გათბობის ფუნქცია:

· პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები.

      ❺ წყლის გათბობის ფუნქცია: 

·  პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები, რომელიც მოიცავს დეკლარირებულ დატვირთვის პროფილს გამოხატული შესაბამისი ასოთი ამ ტექნიკური რეგლამენტის VI დანართის მე-15 ცხრილის შესაბამისად; „Calibri” ჩვეულებრივი შრიფტი 16 pt, 100% შავი.
❻ A++-G და A-G, A+++-D ან A+-F სკალები, შესაბამისად:

· ისარი:  სიმაღლე-სიგრძე: 5 მმ, დაშორება: 1.3 მმ - ფერები:
· უმაღლესი კლასი: X-00-X-00,

· მეორე კლასი: 70-00-X-00,

· მესამე კლასი 30-00-X-00,

· მეოთხე კლასი: 00-00-X-00,

· მეხუთე კლასი: 00-30-X-00,

· მეექვსე კლასი: 00-70-X-00,

· მეშვიდე კლასი: 00-X-X-00,

· მერვე კლასი: 00-X-X-00,

· ბოლო კლასი: 00- X - X -00. 

· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 14 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე; მინაწერი, განთავსებული ერთ ხაზზე;  

· ისარი:  სიმაღლესიგრძე: 7 მმ, დაშორება: 1 მმ - ფერები:
· უმაღლესი კლასი: X-00-X-00,

· მეორე კლასი: 70-00-X-00,

· მესამე კლასი 30-00-X-00,

· მეოთხე კლასი: 00-00-X-00,

· მეხუთე კლასი: 00-30-X-00,

· მეექვსე კლასი: 00-70-X-00,

· ბოლო კლასი: 00- X - X -00. 

· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 16 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე; მინაწერი, განთავსებული ერთ ხაზზე;  

       ❼სეზონური სივრცის გათბობის და წყლის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასები:

· ისარი: სიგანე: 14 მმ, სიმაღლე 9 მმ, 100 % შავი.
· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 18 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე; მინაწერი, განთავსებული ერთ ხაზზე;  

       ❽ნომინალური სითბოს მოცულობა:  

· კიდე: 2 pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ. 

· მნიშვნელობა „YZ”: Calibri“, მუქი შრიფტი 12 pt, 100% შავი; 

· ტექსტი „კვტ“: „BPG Mrgvlovani Caps 2010“, ჩვეულებრივი შრიფტი 10 pt, 100% შავი;

       ❾  ხმის სიმძლავრის დონე, შიგნით (არსებობის შემთხვევაში) და გარეთ: 
· პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები.

· კიდე: 2pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ,

· მნიშვნელობა „YZ”: „Calibri”, მუქი შრიფტი 15 pt, 100% შავი, 

· ტექსტი “დბ”: „BPG Mrgvlovani Caps 2010”, ჩვეულებრივი შრიფტი 10 pt, 100% შავი.

      ❿  არსებობის შემთხვევაში არაპიკური შესაბამისობა:
· პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები.

· კიდე: 2pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ,

     ⓫ რეგლამენტის ნომერი: 

· ტექსტი: „Verdana“, მუქი შრიფტი 10 pt;

     ⓬ მიმწოდებლის სახელი ან სავაჭრო ნიშანი. 
     ⓭ მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი.

მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი და მოდელის იდენტიფიკატორი უნდა განთავსდეს 86 X 12 მმ ფორმატში.

11) სივრცის გამათბობლის, ტემპერატურის მარეგულირებლისა და მზის პანელის კომპლექტის ეტიკეტს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დიზაინი:
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ამასთან:

ა) ეტიკეტი უნდა იყოს არანაკლებ 210 მმ-ის სიგანის და 297 მმ სიმაღლის. როდესაც ეტიკეტი დაბეჭდილია უფრო დიდი ფორმატით, მისი შინაარსი მაინც უნდა დარჩეს ზემოთ მოცემული სპეციფიკაციების პროპორციული. 
ბ) ფონი უნდა იყოს თეთრი.  

გ) ფერები უნდა იყოს ფირუზისფერი, მეწამული, ყვითელი და შავი (CMYK) შემდეგი მაგალითის შესაბამისად: 00-70-X-00: 0% ფირუზისფერი, 70 % მეწამული, 100 % ყვითელი, 0% შავი;

დ) ეტიკეტი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნას (რიცხვები მიესადაგება ზემოთ მოცემულ სურათს):

❶ ეტიკეტის კიდეები: 6 pt, ფერი: ფირუზისფერი 100% - მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

❷ ენერგიის ეტიკეტი: ფერი: X-00-00-00. პიქტოგრამა, როგორც სურათზეა ნაჩვენები: ენერგიის ეტიკეტი: სიგანე: 191 მმ, სიმაღლე: 37 მმ.

       ❸ ქველოგოების კიდე: 2 pt  - ფერი: ფირუზისფერი 100%, სიგრძე: 191 მმ.

       ❹ სივრცის გათბობის ფუნქცია:

· პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები.

❺ სივრცის გამათბობელი:  

·  პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები,
· სივრცის გამათბობლის სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასი, 
· ისარი: სიგანე: 24 მმ, სიმაღლე: 14 მმ, 100% შავი, 
· ტექსტი: „Calibri” შავი შრიფტი 28 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე;

· კიდე: 3 pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ. 

       ❻ კომპლექტი მზის შემკრები მოწყობილობით, ცხელი წყლის შემნახველი ავზით, ტემპერატურის მარეგულირებლით ან/და დამატებითი გამათბობლით: 

·  პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები,
· „+“ სიმბოლო: „Calibri” შავი შრიფტი 50 pt, ფირუზისფერი 100%, 
· უჯრები: სიგანე: 12 მმ, სიმაღლე: 12 მმ, კიდე: 4 pt, ფირუზისფერი 100%,  

· კიდე: 3 pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ. 

        ❼ A+++-G სკალა კიდეებით:

· ისარი:  სიმაღლე: 15 მმ, დაშორება: 3 მმ - ფერები:
· უმაღლესი კლასი: X-00-X-00,

· მეორე კლასი: 70-00-X-00,

· მესამე კლასი 30-00-X-00,

· მეოთხე კლასი: 00-00-X-00,

· მეხუთე კლასი: 00-30-X-00,

· მეექვსე კლასი: 00-70-X-00,

· მეშვიდე კლასი: 00-X-X-00,

· ბოლო კლასები არსებობის შემთხვევაში: 00- X - X -00. 

· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 30 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე.
· კიდე: 3 pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ. 

        ❽ სეზონური სივრცის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასი სივრცის გამათბობლის, ტემპერატურის მარეგულირებლის და მზის პანელისთვის:

· ისარი: სიგანე:  33 მმ, სიმაღლე 19 მმ, 100 % შავი.
· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 40 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე.     
      ❾ რეგლამენტის ნომერი: 

· ტექსტი: „Verdana“, მუქი შრიფტი 12 pt;

      ❿ დილერის ან/და მიმწოდებლის სახელი ან სავაჭრო ნიშანი. 

      ⓫ დილერის ან/და მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი.
მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი და მოდელის იდენტიფიკატორი უნდა განთავსდეს 191 X 19 მმ ფორმატში.

12) კომბინირებული გამათბობლის, ტემპერატურის მარეგულირებლისა და მზის პანელის კომპლექტის ეტიკეტს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დიზაინი:
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ამასთან:

ა) ეტიკეტი უნდა იყოს არანაკლებ 210 მმ-ის სიგანის და 297 მმ სიმაღლის. როდესაც ეტიკეტი დაბეჭდილია უფრო დიდი ფორმატით, მისი შინაარსი მაინც უნდა დარჩეს ზემოთ მოცემული სპეციფიკაციების პროპორციული;
ბ) ფონი უნდა იყოს თეთრი;
გ) ფერები უნდა იყოს ფირუზისფერი, მეწამული, ყვითელი და შავი (CMYK) შემდეგი მაგალითის შესაბამისად: 00-70-X-00: 0% ფირუზისფერი, 70 % მეწამული, 100 % ყვითელი, 0% შავი;

დ) ეტიკეტი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნას (რიცხვები მიესადაგება ზემოთ მოცემულ სურათს):

❶  ეტიკეტის კიდეები: 6 pt, ფერი: ფირუზისფერი 100% - მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ.

❷ ენერგიის ეტიკეტი: ფერი: X-00-00-00. პიქტოგრამა, როგორც სურათზეა ნაჩვენები: ენერგიის ეტიკეტი: სიგანე: 191 მმ, სიმაღლე: 37 მმ.

❸ ქველოგოების კიდე: 2 pt  - ფერი: ფირუზისფერი 100%, სიგრძე: 191 მმ.

❹ კომბინირებული გამათბობელი:  

·  პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები, წყლის გაცხელების ფუნქციისთვის, რომელიც მოიცავს დეკლარირებულ დატვირთვის პროფილს გამოხატული შესაბამისი ასოთი ამ ტექნიკური რეგლამენტის VI დანართის მე-15 ცხრილის შესაბამისად; „Calibri” შავი შრიფტი 16 pt, 100% შავი.
· კომბინირებული გამათბობლის სეზონური სივრცის გათბობის და წყლის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასები, 
· ისარი: სიგანე: 19 მმ, სიმაღლე: 11 მმ, 100% შავი, 
· ტექსტი: „Calibri” შავი შრიფტი 23 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე.
· კიდე: 3 pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ. 

❺ კომპლექტი მზის შემკრები მოწყობილობით, ცხელი წყლის შემნახველი ავზით, ტემპერატურის მარეგულირებლით ან/და დამატებითი გამათბობლით: 

·  პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები,
· „+“ სიმბოლო: „Calibri” შავი შრიფტი 50 pt, ფირუზისფერი 100%, 
· უჯრები: სიგანე: 12 მმ, სიმაღლე: 12 მმ, კიდე: 4 pt, ფირუზისფერი 100%,  

· კიდე: 3 pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ. 

      ❻ სივრცის გათბობის ფუნქცია:

პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები.

 ❼ A+++-G სკალა კიდეებით:

· ისარი:  სიმაღლე: 6.5 მმ, დაშორება: 1 მმ - ფერები:
· უმაღლესი კლასი: X-00-X-00,

· მეორე კლასი: 70-00-X-00,

· მესამე კლასი 30-00-X-00,

· მეოთხე კლასი: 00-00-X-00,

· მეხუთე კლასი: 00-30-X-00,

· მეექვსე კლასი: 00-70-X-00,

· მეშვიდე კლასი: 00-X-X-00,

· ბოლო კლასები არსებობის შემთხვევაში: 00- X - X -00. 

· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 16 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე;

· კიდე: 3 pt, ფერი: ფირუზისფერი 100%, მრგვალი კუთხეები: 3.5 მმ. 

❽ სეზონური სივრცის გათბობის და წყლის გათბობის ენერგოეფექტურობის კლასები კომბინირებული გამათბობლის, ტემპერატურის მარეგულირებლის და მზის პანელისთვის:

· ისარი: სიგანე:  24 მმ, სიმაღლე 14 მმ, 100 % შავი.
· ტექსტი: „Calibri“, მუქი შრიფტი 28 pt, დიდი ლათინური ასოები, თეთრი; „+“ სიმბოლოები: ასოს თავში სიმბოლო უნდა იყოს განთავსებული ერთ ხაზზე.
❾ წყლის გათბობის ფუნქცია:

· პიქტოგრამა, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები, რომელიც მოიცავს დეკლარირებულ დატვირთვის პროფილს გამოხატული შესაბამისი ასოთი ამ ტექნიკური რეგლამენტის VI დანართის მე-15 ცხრილის შესაბამისად; „Calibri” შავი შრიფტი 22 pt, 100% შავი.

❿ რეგლამენტის ნომერი: 

· ტექსტი: „Verdana“, მუქი შრიფტი 12 pt;

⓫ დილერის ან/და მიმწოდებლის სახელი ან სავაჭრო ნიშანი.  

      ⓬ დილერის ან/და მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი.

მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი და მოდელის იდენტიფიკატორი უნდა განთავსდეს 191 X 19 მმ ფორმატში.
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