დანართი  N2

კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის/ობიექტის მდგომარეობა

არსებული მდგომარეობის ფიქსაცია

   1. სახურავის საფარი:

   თუნუქის         კრამიტის      შერეული

   ამორტიზირება 

   აღინიშნება ხის ნივნივების ლპობა

   აღინიშნება გადახურვის საფარის დაზიანება (ჩამოდის წყალი, აყრილია   

   საფარი და სხვ.)
   2. მზიდი კედლების მდგომარეობა:

   მძიმე (აღინიშნება გამჭოლო ბზარები) 

   საშუალო (აღინიშნება ზედაპირული ბზარები) 

   კარგი  

   3. სართულშუა გადახურვის მდგომარეობა:

   მძიმე (იატაკი დახრილია, ჩანგრეულია) 

   საშუალო  

   კარგი  

   4. სარდაფის მდგომარეობა:

   კედლებს აქვს ბზარები    

   გადახურვას აქვს ბზარები   

   აღინიშნება ნესტი         

   აღინიშნება კედლებისა და იატაკის სისველე 

   აღინიშნება იატაკის დახრა
    5. მიწისქვეშა კომუნიკაციების მდგომარეობა: 

   აზიანებს შენობას

   არ აზიანებს შენობას

    6. დამატებითი ინფორმაცია 
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შენობის არსებული  მდგომარეობის ამსახველი ფოტოები ზემოაღნიშნული ინფორმაციის დამადასტურებელი დეტალური ფოტომასალის ჩათვლით

