დანართი №7
24-ბიტიანი კოდის მოთხოვნის ფორმა
24-ბიტიანი კოდის მოთხოვნის განაცხადი/ APPLICATION FOR REQUEST OF A 24-BIT ADDRESS
აღრიცხვის ბარათის მფლობელი (ან განმცხადებელი) / HOLDER (OR APPLICANT) OF THE IDENTIFICATION CARD
	განმცხადებელი პირი უნდა იყოს ზსხ-ის აღრიცხვის ბარათის მფლობელი ან ჰქონდეს წარმოდგენილი განცხადება აღრიცხვის ბარათის მისაღებად. ამასთან, ამ ფორმას შესაძლებელია ხელი მოაწეროს საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების საწარმოს წარმომადგენელმა (თუ აღჭურვილია წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით), რომელიც ახორციელებს 24-ბიტიანი კოდის დაპროგრამებას აღჭურვილობაში.
The applicant must be the holder or applicant of the ULM identification card. The form can however be signed, by delegation, by the approved maintenance organization which will code the equipment with the 24-bit address.

	სახელი, გვარი ან დასახელება (იურიდიული პირის შემთხვევაში)
First name, Family name or Name (in case of legal person):
	

	მისამართი
Address: 
	ტელეფონი
Phone:
	

	
	ელ. ფოსტა
E-mail:
	


ზსხ / ULM
	მოსახმობი რადიოსიგნალი
CALL SIGN:
		4
	L
	–
	
	
	
	
	




	☐	არა (ზსხ-ს ჯერ არ მიუღია LSA)
none (the ULM does not yet have an LSA)

	

	აღრიცხვის ნიშნები
Identification marks:
		
	
	
	–
	
	
	



	

	☐	არა (ზსხ-ს ჯერ არ მიუღია აღრიცხვის ბარათი)
none (the ULM does not yet have an identification card)

	მწარმოებელი, მოდელი
Manufacturer, model:
	
	სერიული (საქარხნო) ნომერი (თუ შესაბამისია)
Serial number (if applicable):
	


მოთხოვნა / REQUEST
	☐	გთხოვთ, აღნიშნული ზსხ-ისთვის („S რეჟიმის (Mode S)“ მიმღებ-მოპასუხის და/ან ELT საავარიო რადიოშუქურის მონტაჟისთვის) 24-ბიტიანი კოდის გამოყოფას / I request the allocation of a 24-bit address for the ULM above (for the installation of a Mode S transponder and/or an ELT distress beacon).

	შეხსენება: დაუშვებელია S რეჟიმის მიმღებ-მოპასუხის დამატების მოთხოვნა LSA-ში, მანამ, სანამ საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების საწარმო არ დააპროგრამებს 24-ბიტიან კოდს მოწყობილობაში, არ ჩაატარებს საკონტროლო ტესტს და არ გასცემს ტელეკომუნიკაციის საერთაშორისო კავშირის (ITU) წესებთან შესაბამისობის განაცხადებას.
Reminder: It is not permitted to request the addition of a Mode-S transponder to an LSA until an approved maintenance organization has coded the 24-bit address into the equipment, conducted a control (ATC) test, and issued a CERTIFICATE OF CONFORMITY TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU) RADIO REGULATIONS.


ხელმოწერა/ SIGNATURE
	თუ განმცხადებელი ფიზიკური პირია, გთხოვთ, მონიშნოთ ქვემოთ მოცემული გრაფა

	☐	[bookmark: _GoBack]მე, განმცხადებელი, ვაცხადებ თანხმობას და უფლებას ვაძლევ სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და პირობებით, დაამუშაოს/გადაამოწმოს წინამდებარე განაცხადით წარმოდგენილი, ასევე სააგენტოში ჩემ შესახებ დაცული ინფორმაცია შესაბამისი დოკუმენტის გაცემის მიზნით.
სააგენტოს პერსონალური მონაცემების დაცვის პოლიტიკა და პერსონალური მონაცემების დაცვის ოფიცრის საკონტაქტო ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: www.gcaa.ge.


	თარიღი
Date:
	სახელი, გვარი, ხელმოწერა (ორგანიზაციის ბეჭედი, თუ შესაბამისია)
First name, Family name, Signature (company stamp, if applicable):





