დანართი 2 აეროდრომები 
იმ აეროდრომებისთვის, რომლებიც გავლენას ახდენენ საჰაერო მოძრაობის ნაკადების ცენტრალურ პუნქტზე, ექსპლუატაციის გეგმაში აღწერილი უნდა იყოს ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა საკითხი, ასევე, ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად დაგეგმილი ღონისძიებები, პერსპექტივები მოცემული პერიოდისთვის, საჰაერო მოძრაობის ნაკადების პროგნოზი, მიზნობრივი და პროგნოზირებული დაყოვნებები და ის მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს საჰაერო მოძრაობის ნაკადებზე და, ასევე, ოპერატიული კონტაქტები.   
საჰაერო მოძრაობის ნაკადების ცენტრალურ პუნქტმა, აეროპორტის ექსპლუატანტების და სააერნაოსნო მომსახურების საწარმოების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, ყოველი აეროპორტისთვის  ექსპლუატაციის გეგმაში უნდა იყოს გათვალისწინებული:  
· საჰაერო მოძრაობის ნაკადების პროგნოზი;
· ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად დაგეგმილი ღონისძიებების (უსაფრთხოება, გამტარიანობა, გარემო) მოსალოდნელი საექსპლუატაციო ეფექტურობის ანალიზი.
· აეროპორტის ექსპლუატანტებს და ადგილობრივ საჰაერო მოძრაობის  სამსახურებს შექმნილი უნდა ჰქონდეთ საჰაერო მოძრაობის ნაკადების ცენტრალურ პუნქტისთვის იმ ინფორმაციის მიწოდების მექანიზმები, რომელიც ჩართული იქნება თითოეული აეროდრომის აღწერილობაში:  
· საჰაერო მოძრაობის ნაკადების  პროგნოზის შეფასება/დადასტურება ადგილობრივი ვითარების ცოდნის საფუძველზე;   
· ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის გამტარიანობა მისი თითოეული კონფიგურაციის მიხედვით, მიმდინარე და პროგნოზირებული აფრენებისა და დაფრენების ჩათვლით;
· ღამით ადზ-ის გამტარუნარიანობა და, საჭიროებისას, ღამის პერიოდის ხანგრძლივობა; 
· დაწვრილებითი ინფორმაცია საჰაერო მოძრაობის ნაკადების ცენტრალურ პუნქტის  ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, მათი განხორციელების გრაფიკი და შესაძლო უარყოფითი/დადებითი ზემოქმედება გამტარიანობასა და/ან ეფექტურობაზე;  
· დაგეგმილი ან ცნობილი განსაკუთრებული მოვლენები, საექსპლუატაციო ეფექტურობაზე ზეგავლენის თარიღის/დროის ჩათვლით;    
· გამტარიანობის მასტიმულირებელი სხვა დაგეგმილი ღონისძიებები; 
· საჰაერო მოძრაობის ნაკადების ცენტრალურ პუნქტთან შეთანხმებული დამატებითი მოქმედებები. 
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