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საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის

ბრძანება №618

2006 წლის 16 ივნისი 
ქ. თბილისი
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის მატერიალურ-ტექნიკური ნორმატივის დამტკიცების შესახებ
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ნორმატივის დამტკიცების მიზნით, ,,ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტის და ,,საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის თანახმად, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის მატერიალურ-ტექნიკური (სასკოლო მერხი, სასკოლო სკამი) ნორმატივი დანართის შესაბამისად.

2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ა. ლომაია 

დანართი 

სასკოლო მერხი და სკამი 

სასკოლო მერხისა და სკამის სიმაღლის განმსაზღვრელი ცხრილი მოსწავლის სიმაღლის მიხედვით
	მოსწავლის სიმაღლე
	მერხის სიმაღლე სმ-ში
	სკამის სიმაღლე სმ-ში

	172 და მეტი
	76
	46

	157-172 სმ
	70
	42

	142-157 სმ
	64
	38

	127-142 სმ
	58
	34

	112- 127 სმ
	52
	30


1. მაგიდის ზედაპირის ზომები: სიგანე – 45–50 სმ, სიგრძე – 60–70 სმ;

2. სასკოლო მერხის და სკამის მასალა უნდა იყოს მეტალის კარკასი, ზედაპირი ეკოლოგიურად სუფთა მასალისგან;

3. აუცილებელი პირობა – მერხი და სკამი იყოს ცალ-ცალკე;

4. სასკოლო მერხი გათვლილია 1 მოსწავლეზე.

